Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > Zamanlayıcı

## Zamanlayıcı

Self-portre zamanlayıcısıyla otomatik çekim

1. Kontrol düğmesi üstünde (Zamanlayıcı) tuşuna basın.

1. Kontrol düğmesiyle istenilen modu seçin.

| (Kapalı) | Zamanlayıcıyı kullanmaz.
| (10 sn) | Zamanlayıcıyı 10 saniye gecikmeye ayarlar. Deklanşör düğmesine bastığınız zaman, deklanşör çalışıncaya kadar zamanlayıcı lambası yanıp söner ve bir bip sesi duyulur. İptal etmek için, üstüne basın.
| (2 sn) | Zamanlayıcıyı 2 saniye gecikmeye ayarlar.
| (Kendi portrem Tek Kişi) | Zamanlayıcıyı Self-portre zamanlamasına ayarlar. Fotoğraf makinesi belli sayıda yüzü algıladığı zaman, bir bip sesi çıkarır ve 2 saniye sonra örtücü çalışır.
| (Kendi portrem İki Kişi)

Bulanıklığı önleme önerileri
Fotoğraf makinesini tutarken ve deklanşöre basarken elleriniz veya vücudunuz hareket ederse “Makine titremesi” oluşur.
Az ışık veya yavaş örtücü hızı koşullarında, (Alacakaranlık Portre) veya (Alacakaranlık) modunda karşılaşıldığı gibi sıkça makine titremesi görülür.
Makine titremesini azaltmak için, 2 saniye gecikmeli bir zamanlayıcı ile çekim yapın ve deklanşör düğmesine bastıktan sonra kollarınızı sıkıca vücudunuzun yanında sabit tutarak makinenizi dengeleyin.

### Self-portre zamanlayıcısıyla otomatik çekim

Ekranda seçilen sayıda yüzün yansıtılması için lensi kendinize yöneltin. Deklanşör otomatik olarak çalışır. Bip seslerinden sonra fotoğraf makinenizi hareket ettirmeyin.

- Bu işlem sırasında deklanşöre basarak da bir fotoğraf çekebilirsiniz.

İlgili Konu
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
En üste geri dön