Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Contador automát.

## Contador automát.

Toma de imágenes automática con el Temporizador de autorretrato

1. Pulse (Contador automát.) en el botón de control.

1. Seleccione el modo deseado con el botón de control.

| (Desactivar) | No utiliza el contador automático.
| (10 s) | Ajusta el contador automático en 10 segundo de retardo. Cuando pulse el botón del disparador, el indicador luminoso del contador automático parpadeará y sonará un pitido hasta que se accione el obturador. Para cancelar, pulse otra vez.
| (2 s) | Ajusta el contador automático en 2 segundo de retardo.
| (Autorretrato Una persona) | Ajusta el contador automático en Temporizador de autorretrato. Cuando la cámara detecta el número especificado de caras, suena un pitido y, 2 segundo después, se acciona el obturador.
| (Autorretrato Dos personas)

Consejos para evitar el desenfoque
Si sus manos o su cuerpo se mueven mientras sujeta la cámara y pulsa el botón del disparador, se producirá “Movimiento de la cámara”.
El movimiento de la cámara ocurre con frecuencia en condiciones de poca luz o velocidad de obturación lenta, tales como las que se presentan en el modo (Retrato nocturno) o (Escena nocturna).
Para evitar el desenfoque, tome imágenes con un contador automático de 2 segundo de retardo y sujete la cámara firmemente con ambos brazos en los costados para estabilizarla después de pulsar el botón del disparador.

### Toma de imágenes automática con el Temporizador de autorretrato

Oriente el objetivo hacia usted para que el número especificado de caras aparezca en la pantalla y se accione el obturador. No mueva la cámara después de sonar el pitido.

- También puede tomar una imagen si pulsa el botón del disparador durante esta operación.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio