Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Solución de problemas > Indicadores y mensajes de advertencia > Visualización de autodiagnóstico

## Visualización de autodiagnóstico

Si aparece un código que empieza con una letra del alfabeto, estará funcionando la función de autodiagnóstico de la cámara.
Los últimos dos dígitos (indicados mediante ) variarán dependiendo del estado de la cámara.
Si no puede resolver el problema incluso después de intentar las siguientes acciones correctivas unas cuantas veces, es posible que la cámara necesite ser reparada.
Póngase en contacto con el distribuidor de Sony o con la oficina de servicio local autorizada de Sony.
C:32:

- Hay un problema con el hardware de la cámara. Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla.

C:13:

- La cámara no puede leer o grabar datos en la tarjeta de memoria. Intente apagando y encendiendo la cámara otra vez, o extrayendo e insertando la tarjeta de memoria varias veces.

- La memoria interna ha tenido un error de formato, o se ha introducido una tarjeta de memoria sin formatear. Formatee la memoria interna o la tarjeta de memoria. [Detalles]

- La tarjeta de memoria insertada no se puede utilizar con la cámara, o los datos están dañados. Inserte una tarjeta de memoria nueva.

E:61:
E:62:
E:91:

- Se ha producido un fallo de funcionamiento de la cámara. Inicialice la cámara y, a continuación, conecte la alimentación de nuevo. [Detalles]

E:94:

- Existe un fallo de funcionamiento durante la escritura o eliminación de los datos. Es necesario llevar a cabo una reparación. Póngase en contacto con el distribuidor de Sony o con la oficina de servicio local autorizada de Sony. Esté preparado para proporcionar todos los números del código de error, que comienza con la letra E.

Volver al principio