Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Détection de sourire

## Détection de sourire

Lorsque l’appareil détecte un sourire, le déclencheur s’actionne automatiquement.

1. Appuyez sur (Sourire) sur la touche de commande.

1. Attendez qu’un sourire soit détecté.

Lorsqu’un sourire est détecté et que le degré de sourire dépasse le point sur l’indicateur, l’appareil enregistre automatiquement les images.

- Si vous appuyez sur le déclencheur pendant la Détection de sourire, l’appareil prend la photo, puis revient en mode Détection de sourire.

1. Pour arrêter la prise de vue, appuyez à nouveau sur (Sourire).

Conseils pour mieux saisir les sourires

1. Ne couvrez pas les yeux avec des mèches de cheveux. Ne cachez pas le visage avec un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.

1. Essayez d’orienter le visage vers l’avant de l’appareil et le plus droit possible. Gardez les yeux mi-clos.

1. Faites un sourire franc avec la bouche ouverte. Un sourire est plus facile à détecter lorsque les dents sont visibles.

- Le déclencheur s’active lorsque la personne dont le visage est détecté sourit.

- Vous pouvez sélectionner le sujet prioritaire pour la détection de visage au moyen de [Détection de visage]. Lorsque le visage sélectionné est enregistré dans la mémoire de l’appareil, la Détection de sourire se limite à ce visage précis. [Détails]

- Si un sourire n’est pas détecté, sélectionnez MENU [Sensibilité sourire], puis réglez la valeur sur [Léger sourire].

Remarques

- La prise de vue en utilisant la Détection de sourire se termine automatiquement lorsque la carte mémoire ou la mémoire interne est pleine.

- Selon les conditions, il se peut que les sourires ne soient pas correctement détectés.

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de zoom numérique.

Rubrique connexe
Sensibilité sourire
Fonctions non disponibles dans certains modes ENR
Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR
Haut