Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Panorama par balayage

## Panorama par balayage

Vous permet de créer une image panoramique à partir d’images combinées.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Panorama par balayage).

1. Sélectionnez une orientation de prise de vue avec /// (Haut/Bas/Gauche/Droite) sur la touche de commande.

1. Alignez l’appareil photo sur l’extrémité du sujet à prendre et appuyez à fond sur le déclencheur.

A : Cette partie n’est pas enregistrée.

1. Panoramiquez l’appareil jusqu’à l’extrémité du guide (B), en suivant l’indication sur l’écran.

Conseils pour la prise de vue panoramique
Panoramiquez l’appareil en décrivant un arc de cercle à une vitesse constante dans le sens indiqué sur l’écran. Les sujets au repos sont plus adaptés à la prise de vue panoramique que les sujets en mouvement.
Rayon le plus court possible.
Sens vertical
Sens horizontal

- Enfoncez d’abord le déclencheur à mi-course afin de verrouiller la mise au point, l’exposition et la balance des blancs. Appuyez ensuite à fond sur le déclencheur et panoramiquez ou inclinez l’appareil.

- Si une zone présentant un paysage ou des formes très variées est concentrée le long d’un bord de l’écran, la composition de l’image peut échouer. Dans ce cas, réglez la composition de l’image pour que cette zone se trouve au centre, puis recommencez la prise de vue.

Pour enregistrer une image panoramique à 360 degrés
Cet appareil photo est équipé d’une fonction de prise de vue panoramique, capable de prendre une image panoramique sur pratiquement 360 degrés.
Enregistrez une image panoramique en sélectionnant MENU réglez [Taille d’image panoramique] sur [360°]. Vous pouvez faire défiler avec précision les images panoramiques enregistrées lorsque vous les visionnez sur l’appareil.

- Sélectionnez une orientation de prise de vue à l’aide de / sur la touche de commande. Vous ne pouvez pas enregistrer une image panoramique dans le sens vertical si [Taille d’image panoramique] est réglé sur [360°].

- Il est possible que l’image effectivement enregistrée ne couvre pas 360 degrés, en fonction du sujet ou de la manière dont il est photographié.

Remarques

- Si vous ne pouvez pas panoramiquer sur tout le sujet dans le temps imparti, une zone grise se produit sur l’image combinée. Si cela se produit, déplacez plus rapidement l’appareil pour enregistrer une image panoramique complète.

- Comme plusieurs images sont jointes, la jointure ne sera pas enregistrée harmonieusement.

- Lorsque l’angle total de la prise de vue panoramique et l’angle verrouillé AE/AF présentent de grandes différences de luminosité, de couleur et de mise au point, la prise de vue ne sera pas réussie. Dans ce cas, modifiez l’angle verrouillé AE/AF et recommencez la prise de vue.

- Vous ne pouvez pas créer d’images panoramiques dans les situations suivantes :

- Vous panoramiquez trop rapidement ou trop lentement.

- Le bougé de l’appareil est excessif.

Rubrique connexe
Affichage des images panoramiques par défilement
Taille image fixe / Taille d’image panoramique / Taille film
Fonctions non disponibles dans certains modes ENR
Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR
Haut