Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Mjere opreza / O ovom fotoaparatu > Broj fotografija i vrijeme za snimanje videozapisa > Dostupno vrijeme snimanja videozapisa

## Dostupno vrijeme snimanja videozapisa

U donjoj tablici su navedene približne vrijednosti maksimalnih vremena snimanja. Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve videozapise.
(h (sat), m (minuta), s (sekunda))

Kakvoća/veličina | Unutarnja memorija | Memorijska kartica formatirana na ovom fotoaparatu
Oko 27 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720(kvalitetno) | — | 20m (15m) | 45m (35m) | 1h 35m (1h 10m) | 3h 10m (2h 20m) | 6h 20m (4h 40m)
1280x720(standardno) | — | 35m (25m) | 1h 10m (50m) | 2h 20m (1h 40m) | 4h 40m (3h 25m) | 9h 20m (6h 55m)
VGA | 1m (45s) | 1h 5m (50m) | 2h 10m (1h 40m) | 4h 25m (3h 20m) | 8h 50m (6h 40m) | 17h 45m (13h 25m)

Broj u ( ) predstavlja minimalno dostupno vrijeme snimanja.
Kontinuirano snimanje može trajati približno 29 minuta u jednom navratu. Maksimalna veličina datoteke videozapisa iznosi približno 2 GB.
Napomene

- Dostupno vrijeme snimanja videozapisa varira jer je fotoaparat opremljen značajkom VBR (Variable Bit Rate - promjenjiva brzina u bitovima) koja automatski podešava kvalitetu slike, ovisno o sceni snimanja. Ako snimate objekte koji se brzo kreću, slika je jasnija, a vrijeme snimanja kraće jer je za snimanje potrebno više memorije. Dostupno vrijeme za snimanje također varira ovisno o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama veličine slike.

- Ne možete snimati videozapise u unutarnju memoriju ako je veličina videozapisa [1280x720(kvalitetno)] ili [1280x720(standardno)].

Natrag na vrh