Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Felvételkészítés > A felvételi üzemmód beállítása > Panorámapásztázás

## Panorámapásztázás

Lehetővé teszi panorámakép készítését különálló képek összeillesztésével.

1. Az üzemmódkapcsolót állítsa (Panorámapásztázás) állásba.

1. Válassza ki a fényképezési irányt a /// (fel/le/balra/jobbra) gombokkal a vezérlőgombon.

1. Igazítsa a fényképezőgépet a téma széléhez, és nyomja le teljesen az exponálógombot.

A: Ezt a részt a készülék nem rögzíti.

1. Pásztázza végig a fényképezőgéppel a témát a (B) jelzés végéig, a képernyőn látható jelzést követve.

Ötletek panorámaképek készítéséhez
Mozgassa a fényképezőgépet állandó sebességgel egy ív mentén a képernyőn jelzett irányba. Az álló témák alkalmasabbak panorámaképek készítésére, mint a mozgó témák.
A lehető legkisebb sugárral készítse a felvételt.
Függőleges irány
Vízszintes irány

- Először nyomja le félig az exponálógombot, így rögzítheti a fókuszt, az expozíciót és a fehéregyensúlyt. Ezután nyomja le teljesen az exponálógombot, és pásztázzon a fényképezőgéppel vagy fordítsa el.

- Ha részletgazdag képrészletek kerülnek a képernyő egyik szélére, a kép kompozíciója hibás lehet. Ilyen esetben úgy tervezze meg az összeállítást, hogy ez a rész a kép közepére kerüljön, és ismételje meg a fényképezést.

360 fokos panorámakép készítése
Ez a fényképezőgép panorámakép-készítési funkcióval rendelkezik, amellyel csaknem teljes 360 fokos panorámaképek készíthetők.
Panorámakép készítéséhez válassza a MENU lehetőséget állítsa a [Panorámakép mérete] beállítást [360°] értékűre. Az elkészült panorámaképeket pontosan lehet görgetni a fényképezőgépen való lejátszáskor.

- Válasszon egy fényképezési irányt a vezérlőgomb / gombjaival. Amennyiben a [Panorámakép mérete] beállítása [360°] értékű, nem készíthető függőleges panorámakép.

- A témától és a fényképezés módjától függően elképzelhető, hogy a rögzített kép nem fedi le a 360 fokot.

Megjegyzések

- Ha a fényképezőgéppel a megadott idő alatt nem sikerül a teljes témát végigpásztázni, egy szürke terület jelenik meg az összeállított képen. Ilyen esetben a fényképezőgép gyorsabb mozgatásával lehet teljes panorámaképet készíteni.

- Mivel a fényképezőgép számos képet fűz össze, az összefűzött rész rögzítése nem folyamatos.

- A felvételkészítés sikertelen lesz, ha a panorámakép teljes látószöge és az AE/AF rögzített szöge nagyban eltérnek a fényerő, a színek és a fókusz szempontjából. Ilyenkor változtasson a befogott AE/AF értékeken, és készítsen új felvételt.

- A következő helyzetekben nem készíthető panorámakép:

- A fényképezőgép pásztázása túl gyors vagy túl lassú.

- Ha túlságosan bemozdul a fényképezőgép.

Kapcsolódó témakör
Panorámaképek megjelenítése görgetéssel
Állókép méret / Panorámakép mérete / Videó méret
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek
Vissza a tetejére