Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Voorzorgsmaatregelen / over deze camera > Aantal stilstaande beelden en opnameduur van bewegende beelden > Opnameduur van bewegende beelden

## Opnameduur van bewegende beelden

De onderstaande tabel laat de maximale opnametijd (bij benadering) zien. Dit is de totale duur van alle bestanden met bewegende beelden.
(h (uur), m (minuut), s (seconde))

Kwaliteit/formaat | Intern geheugen | Geheugenkaart die met deze camera is geformatteerd
Ong. 27 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720 (Fijn) | — | 20m (15m) | 45m (35m) | 1h 35m (1h 10m) | 3h 10m (2h 20m) | 6h 20m (4h 40m)
1280x720 (Standaard) | — | 35m (25m) | 1h 10m (50m) | 2h 20m (1h 40m) | 4h 40m (3h 25m) | 9h 20m (6h 55m)
VGA | 1m (45s) | 1h 5m (50m) | 2h 10m (1h 40m) | 4h 25m (3h 20m) | 8h 50m (6h 40m) | 17h 45m (13h 25m)

De tijd tussen haakjes is de minimale opnameduur.
Ononderbroken opnemen is mogelijk gedurende ongeveer 29 minuten. Het maximale formaat voor een filmbestand bedraagt ongeveer 2 GB.
Opmerkingen

- De opnameduur voor bewegende beelden kan verschillen omdat de camera uitgerust is met VBR (Variable Bit-Rate). Deze functie past automatisch de beeldkwaliteit aan op basis van de opnamescène. Wanneer u een snel bewegend onderwerp opneemt, is het beeld helderder maar is de beschikbare opnameduur korter omdat dergelijke opnames erg veel geheugen in beslag nemen. De opnameduur varieert eveneens afhankelijk van de opnameomstandigheden, het onderwerp of de instelling voor het beeldformaat.

- U kunt geen bewegende beelden opnemen in het interne geheugen als het beeldformaat voor bewegende beelden [1280x720 (Fijn)] of [1280x720 (Standaard)] is.

Terug naar boven