Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устранение неисправностей > Предупреждающие индикаторы и сообщения > Индикация самодиагностики

## Индикация самодиагностики

Если появится код, начинающийся с буквы алфавита, это означает, что работает функция самодиагностики фотоаппарата.
Последние две цифры (указанные в виде ) отличаются в зависимости от состояния фотоаппарата.
Если не удается решить проблему даже после нескольких попыток выполнить следующие действия по ее устранению, фотоаппарат, возможно, нуждается в ремонте.
Обратитесь к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.
C:32:

- Проблема с устройством фотоаппарата. Выключите и снова включите питание.

C:13:

- Фотоаппарат не может выполнять считывание или записывать данные на карту памяти. Попробуйте выключить и снова включить фотоаппарат или выньте и вставьте карту памяти несколько раз.

- При форматировании внутренней памяти произошла ошибка или вставлена неформатированная карта памяти. Отформатируйте внутреннюю память или карту памяти. [Подробно]

- Вставленную карту памяти невозможно использовать для данного фотоаппарата или же данные повреждены. Вставьте новую карту памяти.

E:61:
E:62:
E:91:

- Произошел сбой в работе фотоаппарата. Выполните инициализацию установок фотоаппарата, затем снова включите питание. [Подробно]

E:94:

- Неисправность при записи или удалении данных. Необходим ремонт. Обратитесь к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony. Будьте готовы сообщить все цифры в коде ошибки, начинающемся с буквы E.

В начало страницы