Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Felsökning > Felsökning > Batteri och strömförsörjning

## Batteri och strömförsörjning

Det går inte att sätta i batteriet i kameran.

- Kontrollera att batteriet är vänt åt rätt håll, och stick sedan in det tills batteriutmatningsknappen låses.

Det går inte att slå på kameran.

- Efter det att man har satt i batteriet i kameran kan det ta en liten stund innan kameran slås på.

- Kontrollera att batteriet är insatt på rätt sätt.

- Batteriet förlorar gradvis laddningen genom naturlig urladdning även om du inte använder kameran.
  Se till att batteriet är laddat innan du använder kameran.

- Batteriets kontakter är smutsiga. Torka försiktigt bort eventuell smuts med en mjuk duk.

- Kontrollera att batteriet är av typen NP-BN (medföljer) eller NP-BN1 (säljs separat).

Kameran stängs plötsligt av.

- Det kan hända att kameran automatiskt stängs av på grund av kamerans eller batteriets temperatur för att skydda kameran. I så fall tänds ett meddelande på skärmen innan kameran stängs av.

- Om man inte använder kameran under en viss tid medan den är påslagen och [Eko-läge] är inställt på [Standard] eller [Max], stängs kameran av automatiskt för att förhindra att batteriet utarmas. Starta kameran igen.

Indikatorn för återstående batteriström visar fel.

- Detta kan inträffa när kameran används på ett väldigt varmt eller väldigt kallt ställe.

- Batteriets kapacitet minskar med tiden och efter upprepat användande. Om användningstiden mellan varje uppladdning blir signifikant kortare är det förmodligen dags att köpa ett nytt batteri.

Det går inte att ladda batteriet när det sitter i kameran.

- Det går inte att ladda batteriet med hjälp av en nätadapter (säljs separat). Använd batteriladdaren (medföljer) för att ladda upp batteriet.

CHARGE-lampan blinkar när batteriet laddas.

- Kontrollera att batteriet är av typen NP-BN (medföljer) eller NP-BN1 (säljs separat).

- Det kan hända att CHARGE-lampan blinkar ibland när man använder ett batteri som inte har använts på länge.

- CHARGE-lampan (på den medföljande batteriladdaren) blinkar på två olika sätt: snabbt (med ca. 0,15 sekunders mellanrum) och långsamt (med ca. 1,5 sekunders mellanrum). Om lampan blinkar snabbt så ta ur batteriet som håller på att laddas upp, och sätt sedan i samma batteri i batteriladdaren igen (tills det klickar till). Om lampan blinkar snabbt igen kan det innebära att det är något fel på batteriet.
  Om lampan blinkar långsamt befinner sig laddaren i standbyläge och uppladdningen stoppades tillfälligt. Uppladdningen avbryts tillfälligt och batteriladdaren går över i standbyläge om temperaturen ligger utanför det lämpliga temperaturområdet för uppladdning. Laddningen återupptas och CHARGE-lampan tänds när temperaturen återgår till lämpligt temperaturområde för uppladdning.
  Batteriet bör laddas i lämpligt temperaturområde för uppladdning mellan 10°C och 30°C.

- Se [Mer information] för mer information.

Tillbaka till överst