Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Uyarılar / Bu fotoğraf makinesi hakkında > Uyarılar > Pil şarj cihazı

## Pil şarj cihazı

- Pil şarj cihazında (ürünle verilir) sadece NP-BN (ürünle verilir) veya NP-BN1 (ayrı olarak satılır) tipi piller (diğer piller değil) şarj edilebilir. Belirtilen tür dışındaki pilleri şarj etmeye çalışırsınız sızma, aşırı ısınma ve patlama oluşabilir ve elektrik çarpması veya yanma yoluyla yaralanmalara neden olabilir.

- Şarj edilen pili pil şarj cihazından çıkarın. Şarj edilen pili şarj cihazında bırakırsanız, pil ömrü kısalabilir.

- Ürünle verilen pil şarj cihazının CHARGE lambası iki şekilde yanıp sönebilir:

- Hızlı yanıp sönme: Işık yaklaşık 0,15 saniye arayla art arda yanıp söner.

- Yavaş yanıp sönme: Işık yaklaşık 1,5 saniye arayla art arda yanıp söner.

- CHARGE lambası hızlı yanıp söndüğünde, şarj edilmekte olan pil takımını çıkarın ve aynı pili, pil şarj cihazına düzgün bir şekilde tekrar takın. CHARGE lambası yine hızlı yanıp sönerse, bu, bir pil hatasını veya belirtilen tür dışında bir pilin takıldığını gösteriyor olabilir. Pilin belirtilen türden olmasına dikkat edin. Pil belirtilen türden ise, pili çıkarıp yenisini takarak şarj cihazının doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Pil şarj cihazı doğru şekilde çalışırsa pil hatası oluşmuş olabilir.

- CHARGE lambası yavaş yanıp sönüyorsa, bu, pil şarj cihazının bekleme durumuna geçtiği ve şarj etmeyi geçici olarak durdurduğu anlamına gelir. Sıcaklık tavsiye edilen çalıştırma sıcaklığı aralığının dışına çıktığında, pil şarj cihazı otomatik olarak şarj etmeyi durdurur ve bekleme durumuna geçer. Sıcaklık uygun aralığın içinde kalmaya başladığında, pil şarj cihazı şarj etmeye devam eder ve CHARGE lambası yeniden yanar. Pil paketini 10°C ila 30°C arası ortam sıcaklıklarında şarj etmenizi öneririz.

En üste geri dön