Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > Ostření

## Ostření

Ostření na objekty blízko okraje hledáčku
Způsob zaostření lze změnit. Je-li obtížné správně zaostřit v režimu automatického zaostření, použijte toto menu.
AF znamená „automatické ostření“, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.
Na displeji se objeví zvolený rámeček AF.

1. MENU (Ostření) požadovaný režim

| (Více. AF) | Automaticky ostří na předmět v celém rozsahu rámečku ostření. Když v režimu snímání statických snímků stisknete tlačítko spouště napůl, kolem zaostřené oblasti se zobrazí zelený rámeček. Když je funkce detekce obličejů aktivní, je spuštěno automatické ostření AF s prioritou na obličeje.
| (Střed AF) | Automaticky zaostří na objekt ve středu rámečku. Při společném použití funkce uzamčení AF můžete libovolně měnit kompozici snímku.
| (Jednobod. AF) | Automaticky zaostří na extrémně malý objekt nebo úzkou oblast. Při společném použití funkce uzamčení AF můžete libovolně měnit kompozici snímku. Fotoaparát držte pevně, abyste neposunuli rámeček AF z objektu.

Poznámky

- Když používáte funkci [Digitální zoom] nebo [Iluminátor AF], je rámeček AF zrušen a zobrazí se tečkovaně. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu obrazovky.

- Pokud je aktivována funkce zaměřené ostření, fotoaparát ostří prioritně na objekt, který je zaměřován.

### Ostření na objekty blízko okraje hledáčku

Pokud objekt není zaostřený, proveďte následující:

1. Změňte kompozici snímku tak, aby byl objekt ve středu rámečku AF (A) a stisknutím tlačítka spouště napůl na objekt zaostřete (zámek AF).

1. Když indikátor zámku AE/AF (B) přestane blikat a zůstane svítit, vraťte se k původní kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště na doraz.

- Do doby, než zcela stisknete tlačítko spouště, můžete postup opakovat tolikrát, kolikrát to bude nutné.

Související téma
Zaměřené ostření
Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru