Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > Velik. stat. snímku / Velikost snímku panorámatu / Velikost videa

## Velik. stat. snímku / Velikost snímku panorámatu / Velikost videa

Velikost snímku při fotografování
Velikost snímku ve Snadném režimu
Velikost snímku při snímání plynulého panoramatu
Velikost snímku při snímání videa
Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který je nahrán, když pořídíte snímek.
Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude snímek reprodukován při tisku na papír velkého formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků můžete nahrát.

### Velikost snímku při fotografování

1. MENU (Velik. stat. snímku) požadovaná velikost

| Velik. stat. snímku (Vodorovně × svisle) | Pokyny pro použití | Počet snímků | Tisk
| (4608×3456) | Pro tisk do velikosti A3+ | Méně Více | Jemný Hrubý
| (3648×2736) | Pro tisk do velikosti A3
| (2592×1944) | Pro tisk od velikosti 10×15 cm do velikosti A4
| (640×480) | Pro přílohy k e-mailům
| (4608×2592) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením a pro tisk až do velikosti A3 | Méně Více | Jemný Hrubý
| (1920×1080) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením

Poznámka

- Pokud budete tisknout fotografie zaznamenané v poměru stran 16:9, oba okraje mohou být odříznuty.

### Velikost snímku ve Snadném režimu

1. MENU [Velik. stat. snímku] požadovaná velikost

| Velká | Snímá snímky velikosti [16M].
| Malá | Snímá snímky velikosti [5M].

### Velikost snímku při snímání plynulého panoramatu

1. MENU (Velikost snímku panorámatu) požadovaná velikost

| (Standardní) (Na šířku: 4912 × 1080) (Na výšku: 3424 × 1920) | Pořizuje snímky standardní velikosti.
| (Širokoúhlé) (Na šířku: 7152 × 1080) (Na výšku: 4912 × 1920) | Pořizuje širokoúhlé snímky.
| (360°) Na šířku: 11520 × 1080 | Pořizuje 360stupňové snímky.

### Velikost snímku při snímání videa

Čím větší je velikost videoklipu, tím vyšší je kvalita obrazu. Čím vyšší je množství dat použité za sekundu (průměrná přenosová rychlost), tím plynulejší je přehrávaný obraz.
Videoklipy pořizované tímto fotoaparátem se nahrávají ve formátu MPEG-4 při přibližné přenosové rychlosti 30 obrázků/sek., v progresivním režimu, se zvukem AAC, ve formátu mp4.

1. MENU (Velikost videa) požadovaná velikost

| Velikost videa | Průměrná přenosová rychlost | Pokyny pro použití
| 1280x720(Lepší) | 9 Mb/s | Pořizuje videoklipy nejvyšší kvality pro zobrazení na HD televizoru.
| 1280x720(Standard) | 6 Mb/s | Pořizuje videoklipy standardní kvality pro zobrazení na HD televizoru.
| VGA | 3 Mb/s | Pořizuje obrazy ve velikosti vhodné pro nahrávání na internet.

Poznámka

- Když zvolíte velikost obrazu [VGA], fotoaparát vytvoří obraz s velkou ohniskovou vzdáleností.

Zpět nahoru