Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > Rozpoznání scény

## Rozpoznání scény

Pokročilý režim
Fotoaparát automaticky rozpozná podmínky snímání a pak snímá. Při detekci pohybu se citlivost ISO zvýší podle pohybu tak, aby došlo ke snížení rozmazání objektu. Když je fotoaparát nastaven na režim Inteligentní auto, můžete zvolit režim [Pokročilý], ve kterém fotoaparát automaticky pořídí dva snímky.
V režimu rozpoznání scény je poloha ikony zobrazené na displeji odlišná v závislosti na okolnostech. Záleží na tom, zda fotoaparát rozpozná scénu nebo podmínky. Pokud fotoaparát rozpozná scénu, ikony a průvodce, jako jsou (Portrét), (Dítě), (Noční portrét), (Noční scéna), (Portrét v protisvětle), (Protisvětlo), (Krajina), (Makro), (Bodový reflektor) nebo (Slabé osvětlení), se zobrazí na prvním řádku. Pokud fotoaparát rozpozná podmínky, ikony, jako je (Stativ) nebo (Pohyb), se zobrazí na druhém řádku. Fotoaparát může rozpoznat zároveň scénu a podmínky, nebo pouze jedno.

1. MENU (Rozpoznání scény) požadovaný režim

| (Auto) | Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení a pořídí snímek.
| (Pokročilý) | Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení. Když fotoaparát rozpozná režim (Noční scéna), (Noční portrét), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), automaticky změní nastavení a pořídí další snímek. Při snímání dvou snímků po sobě značka + na ikoně zezelená. Po pořízení dvou snímků jsou oba ihned po zaznamenání zobrazeny vedle sebe. Když se zobrazí [Redukce zavřen. očí], jsou automaticky pořízeny 2 snímky, ze kterých fotoaparát automaticky vybere snímek s otevřenýma očima. [Detaily]

Poznámky

- Funkce rozpoznání scény nefunguje, když snímáte s digitálním zoomem.

- Dostupná nastavení blesku jsou [Auto] a [Vypnout].

- Tyto scény možná nebudou rozpoznány. Záleží na konkrétní situaci.

- V režimu Zaměřené ostření nejsou rozpoznány režimy (Portrét), (Dítě), (Noční portrét) nebo (Portrét v protisvětle).

- Pokud prostředí vyvolává vibrace, jež se přenášejí na fotoaparát, když je zároveň rozpoznaný stav (Stativ) a (Noční scéna), nemusí být stav (Stativ) rozpoznán.

- Když je stav (Stativ) a (Noční scéna) rozpoznán zároveň, bývá někdy výsledkem pomalá rychlost závěrky. Držte fotoaparát při snímání v klidu.

### Pokročilý režim

V režimu [Pokročilý] pořídí fotoaparát dva snímky po sobě s různými nastaveními, když rozpozná scény (Noční scéna), (Noční portrét), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), u kterých lze očekávat rozmazávání, nebo když je rozpoznán zároveň stav (Noční scéna) a (Stativ). Z těchto dvou pořízených snímků si můžete vybrat ten lepší.

| První snímek* | Druhý snímek
| Snímá v režimu pomalé synchronizace | Snímá se zvýšenou citlivostí a redukcí otřesů
| Snímá v režimu pomalé synchronizace s obličejem, který osvítil blesk, používaným jako vodítko | Snímá se zvýšenou citlivostí s obličejem jako vodítkem a s redukcí otřesů
| Snímá v režimu pomalé synchronizace | Snímá s pomalejší rychlostí závěrky bez zvýšení citlivosti
| Snímá s bleskem | Snímá s upraveným jasem a kontrastem pozadí
| Snímá s obličejem, který osvítil blesk, používaným jako vodítko | Snímá s upraveným jasem a kontrastem obličeje a pozadí

* Když je [Blesk] nastaven na [Auto].
Co je funkce redukce zavřených očí?
Když je fotoaparát nastaven v režimu [Pokročilý], automaticky pořídí dva snímky po sobě*, když rozpozná režim (Portrét) nebo (Dítě). Fotoaparát automaticky vybere, zobrazí a nahraje snímek, kde nejsou oči zavřené. Jsou-li oči zavřené na obou snímcích, zobrazí se zpráva „Zachyceno mrknutí“.
* Kromě případů, kdy blesk bliká/při pomalé rychlosti závěrky
Související téma
Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru