Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de la utilización > Nombres de partes y lista de iconos visualizados en la pantalla > Lista de iconos de la pantalla

## Lista de iconos de la pantalla

Lista de iconos del modo de toma de imagen
Lista de iconos del modo de visualización
Los iconos se visualizan en la pantalla para indicar el estado de la cámara.
Puede utilizar la opción DISP (Ajuste pantalla) del botón de control para cambiar la visualización de la pantalla.

### Lista de iconos del modo de toma de imagen

Visualización | Indicación
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Tamaño de imagen fija/Tamaño de imagen panorámica/Tamaño de película
| Efecto de foto
| Selección escena
| Modo toma
| Icono de Reconocimiento de escena
| Balance del blanco
| Modo de medición
| Aviso de vibración
| Tono de color
| Color extraído
| Reconocimiento de escena
| DRO
| Ajustes de captura continua
| Efecto piel suave
| Indicador de sensibilidad de detección de sonrisas
1,4 | Relación del zoom

Visualización | Indicación
| TRACKING FOCUS
| Reducción ojos cerrados
| Bloqueo AE/AF
ISO400 | Número ISO
| Obturación lenta con reducción de ruido (NR)
125 | Velocidad de obturación
F3,5 | Valor de abertura
+2,0EV | Valor de exposición
| Indicador del cuadro del visor de rango AF
GRAB. Espera | Grabación de una película/En espera de película
0:12 | Tiempo de grabación (min:s)

Visualización | Indicación
| Carpeta de grabación
96 | Número de imágenes que se pueden grabar
100Min | Tiempo durante el que se puede grabar
| Soporte de grabación (Tarjeta de memoria, memoria interna)
| Visualización del modo Eye-Fi
| Iluminador AF
| Modo de flash
| Reducción del efecto ojos rojos
| Carga del flash

Visualización | Indicación
| Autodisparador
| Inscribir fecha
| Detección de cara
| Archivo de base de datos lleno/Advertencia de error en archivo de base de datos
| Destino
| Aviso de recalentamiento
| Modo ecológico
| Cuadro del visor de rango AF
| Cruz filial de la medición de punto

### Lista de iconos del modo de visualización

Visualización | Indicación
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Tamaño de imagen fija/Tamaño de imagen panorámica/Tamaño de película
| Proteger
| Orden de impresión (DPOF)
| Zoom de reproducción
| Modo de visualización

Visualización | Indicación
101-0012 | Número de carpeta-archivo
2012 1 1 9:30 AM | Fecha/hora grabadas de la imagen de reproducción

Visualización | Indicación
| Carpeta de reproducción
12/12 | Número de imagen/Número de imágenes grabadas en el intervalo de fechas, en la carpeta seleccionada
| Soporte de reproducción (Tarjeta de memoria, memoria interna)
| Visualización del modo Eye-Fi
| Cambio de carpeta
| Modo de medición
| Modo de flash
| Balance del blanco
ISO400 | Número ISO
| Archivo de base de datos lleno/Advertencia de error en archivo de base de datos

Visualización | Indicación
+2,0EV | Valor de exposición
500 | Velocidad de obturación
F3,5 | Valor de abertura
| Modo ecológico
| Reproducción
| Barra de reproducción
00:00:12 | Contador
| Volumen

Volver al principio