Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo Grabación > Barrido panorámico

## Barrido panorámico

Le permite crear una imagen panorámica de imágenes compuestas.

1. Ajuste el selector de modo en (Barrido panorámico).

1. Seleccione una dirección de toma con /// (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha) en el botón de control.

1. Alinee la cámara con el extremo del motivo que desea tomar y pulse el botón del disparador a fondo.

1. Desplace de manera panorámica la cámara hasta el final de la guía (A), siguiendo la indicación en la pantalla.

Consejos para tomar una imagen panorámica
Desplace la cámara panorámicamente en un arco a una velocidad constante en la dirección indicada en la pantalla. Los motivos en reposo son más apropiados para la toma panorámica que los motivos en movimiento.
Radio lo más corto posible.
Dirección vertical
Dirección horizontal

- En primer lugar, pulse el botón del disparador hasta la mitad para poder bloquear el enfoque, la exposición y el balance de blancos. Después, pulse el botón del disparador a fondo y desplace la cámara panorámicamente o ladéela.

- Si una sección con formas o escenario muy variados está concentrada a lo largo de un borde de la pantalla, es posible que la composición de la imagen falle. En tal caso, ajuste la composición del fotograma de forma que la sección esté en el centro de la imagen, después haga la toma otra vez.

Para tomar una imagen panorámica de 360 grados
Esta cámara está equipada con una función de disparo de imágenes panorámicas capaz de tomar una imagen panorámica con un campo de casi 360 grados.
Tome una imagen panorámica seleccionando MENU y ajuste [Tamaño imagen panorámica] en [360°]. Las imágenes panorámicas grabadas se pueden desplazar con precisión cuando se reproducen en la cámara.

- Seleccione una dirección de toma mediante / del botón de control. No se puede tomar una imagen panorámica en dirección vertical con [Tamaño imagen panorámica] ajustado en [360°].

- Es posible que la imagen grabada no cubra un campo de 360 grados en función del sujeto o de la forma en que se tome la fotografía.

Notas

- Si no puede desplazar la cámara panorámicamente a través de todo el motivo dentro del tiempo disponible, se mostrará un área gris en la imagen compuesta. Si ocurre esto, mueva la cámara más rápidamente para grabar una imagen panorámica completa.

- Dado que para la composición se unen varias imágenes, la parte de la unión no se grabará uniformemente.

- Cuando el ángulo completo de la toma panorámica y el ángulo bloqueado AE/AF sean muy diferentes en brillo, color y enfoque, la toma no se realizará con éxito. Si ocurre esto, cambie el ángulo bloqueado AE/AF y haga la toma otra vez.

- No se pueden crear imágenes panorámicas en las situaciones siguientes:

- Si desplaza la cámara panorámicamente con demasiada rapidez o lentitud.

- Si se producen muchas sacudidas a la cámara.

Tema relacionado
Desplazamiento de las imágenes panorámicas para visualizarlas
Tamaño img fija / Tamaño imagen panorámica / Tamaño película
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio