Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Indicateurs d’avertissement et messages > Messages

## Messages

Si les messages ci-dessous apparaissent, suivez les instructions.

- Le niveau de la batterie est faible. Chargez immédiatement la batterie. Selon les conditions d’utilisation ou le type de batterie, l’indicateur peut clignoter bien que l’autonomie de la batterie soit encore de 5 minutes à 10 minutes.

Erreur système. Rallumez le dispositif.

- Mettez l’appareil hors tension, puis sous tension.

Surchauffe de l’appareil Laissez-le refroidir

- La température de l’appareil a augmenté. Il est possible que l’alimentation se coupe automatiquement ou que vous ne puissiez pas enregistrer de films. Laissez l’appareil dans un endroit frais jusqu’à ce que la température baisse.

Erreur mémoire interne

- Mettez l’appareil hors tension, puis sous tension.

Réinsérez la carte mémoire.

- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l’appareil. [Détails]

- Les bornes de la carte mémoire sont sales.

- La carte mémoire est endommagée.

Type de carte mémoire incompatible.

- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l’appareil. [Détails]

Mémoire tampon pleine. L’écriture sur le support n’a pas été complétée à temps.

- Si vous utilisez une carte mémoire sur laquelle vous avez enregistré et effacé des images de manière répétée ou qui a été formatée sur un autre appareil, il se peut que la vitesse d’enregistrement des données soit ralentie. Sauvegardez d’abord les données de la carte sur un ordinateur, puis reformatez la carte avant de l’utiliser. [Détails]

- La vitesse d’enregistrement de la carte mémoire que vous utilisez n’est pas suffisante pour l’enregistrement de films. Utilisez un « Memory Stick PRO-HG Duo », un « Memory Stick PRO Duo » (Mark2) ou une carte SD (Classe 4 ou supérieure).

Impossible d’identifier la mémoire interne. Formatez et utilisez à nouveau.
Impossible d’identifier cette carte mémoire. Formatez et utilisez à nouveau.

- Reformatez le support. [Détails]

Carte mémoire verrouillée. Vérifiez onglet.

- Vous utilisez une carte mémoire avec loquet de protection en écriture et celui-ci est placé en position LOCK. Placez le loquet en position d’enregistrement.

Carte mémoire en lecture seule.

- L’appareil ne peut pas enregistrer ou supprimer des images sur cette carte mémoire.

Pas d’image

- Aucune image susceptible d’être visualisée n’a été enregistrée dans la mémoire interne.

- Aucune image susceptible d’être visualisée n’a été enregistrée dans ce dossier de la carte mémoire.

Absence d’images fixes

- Le dossier sélectionné ou la date ne contient aucun fichier pouvant être lu dans un diaporama.

Fichier non reconnaissable trouvé

- Vous avez essayé de supprimer un dossier contenant un fichier qui ne peut pas être lu sur cet appareil. Supprimez le fichier sur un ordinateur avant de supprimer ce dossier.

Erreur de dossier. Enregistrement dans le dossier sélectionné impossible. Veuillez sélectionner un dossier différent.

- Un dossier dont le numéro commence par les mêmes trois premiers chiffres existe déjà sur la carte mémoire (par exemple : 123MSDCF et 123ABCDE). Sélectionnez un autre dossier [Détails] ou créez un nouveau dossier [Détails].

Impossible créer nouveau dossier

- Un dossier avec un nom commençant par « 999 » existe sur la carte mémoire. Dans ce cas, vous ne pouvez plus créer de dossiers.

Dossier protégé.

- Vous avez essayé de supprimer un dossier protégé (en lecture seule) sur un ordinateur.

Impossible d’afficher fichier

- Une erreur s’est produite pendant la lecture de l’image.
  La lecture, sur cet appareil, de fichiers contenant des images traitées sur un ordinateur ou des images prises avec d’autres appareils n’est pas garantie.

Dossier lecture seule

- Vous avez sélectionné un dossier qui ne peut pas être défini comme dossier d’enregistrement sur l’appareil. Sélectionnez un autre dossier. [Détails]

Protection de fichier

- Désactivez la protection. [Détails]

Dépassement taille image

- Vous lisez une image dont la taille ne peut pas être visualisée sur l’appareil.

Impossible de détecter le visage à retoucher.

- Il se peut que vous ne puissiez pas retoucher l’image en raison de ses caractéristiques.

(Indicateur d’avertissement de vibrations)

- Un bougé de l’appareil peut se produire, car l’éclairage est insuffisant. Utilisez le flash ou montez l’appareil sur un trépied pour le stabiliser.

1280x720 (Fine) incompatible avec cette carte mémoire.
1280x720 (Standard) incompatible avec cette carte mémoire.

- Pour enregistrer des films, il est recommandé d’utiliser une carte mémoire de 1 Go ou plus.

Éteignez, puis rallumez

- Dysfonctionnement de l’objectif.

Nombre maximum d’images déjà sélectionné.

- Il est possible de sélectionner jusqu’à 100 fichiers en utilisant [Plusieurs images].

- Vous pouvez ajouter des repères (Commande d’impression) à 999 fichiers maximum.

Erreur musique

- Supprimez le fichier de musique ou remplacez-le par un fichier de musique normal.

- Exécutez la commande [Musique vide], puis téléchargez un nouveau fichier de musique.

Erreur de format de musique

- Exécutez la commande [Musique vide].

Opération impossible à effectuer dans fichiers non pris en charge.

- Il n’est pas possible d’appliquer le traitement et d’autres fonctions d’édition de l’appareil à des fichiers d’image ayant été traités au moyen d’un ordinateur ou à des images qui ont été enregistrées avec d’autres appareils.

Préparation du fichier de la base de données d’images. Veuillez patienter.

- L’appareil restaure les informations de date ou d’autres données en cas de suppression des images sur le PC, etc.

- Le fichier de base de données d’images nécessaire est créé après le formatage de la carte mémoire.

- Le nombre d’images dépasse le nombre maximal autorisé pour la gestion des dates dans un fichier de base de données par l’appareil. Pour enregistrer des images supplémentaires dans le fichier de base de données d’images, supprimez des images en mode [Vue par date].

- Il est impossible de procéder à l’enregistrement dans le fichier de base de données d’images ou à la lecture en mode [Vue par date]. Utilisez « PlayMemories Home » pour sauvegarder toutes les images sur un ordinateur et vous servir de ce dernier pour formater une carte mémoire.

Erreur fich. ds base données d’images Récupération impossible

- Importez toutes les images sur l’ordinateur à l’aide de « PlayMemories Home » et formatez la carte mémoire. [Détails]
  Pour afficher à nouveau les images avec l’appareil, utilisez « PlayMemories Home » pour exporter dans l’appareil les images importées.

Fonction enregistrement non disponible car température interne élevée.

- La température de l’appareil a augmenté. La prise de vue n’est pas possible aussi longtemps que la température n’a pas diminué.

L’enregistrement s’est arrêté car la température de l’appareil a augmenté.

- La prise de vue s’est arrêtée en raison d’une augmentation de la température pendant l’enregistrement d’un film. Attendez que la température diminue.

- Lorsque vous enregistrez des films pendant une période prolongée, la température de l’appareil augmente. Dans ce cas, arrêtez d’enregistrer des films.

Haut