Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > Taille image fixe / Taille d’image panoramique / Taille film

## Taille image fixe / Taille d’image panoramique / Taille film

Taille d’image lors de la prise de photos
Taille d’image en Mode Facile
Taille d’image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage
Taille d’image lors de la prise de vue de films
La taille d’image détermine la taille du fichier d’image qui est enregistré lorsque vous prenez une photo.
Plus la taille d’image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque la photo est imprimée sur un papier grand format. Plus la taille d’image est petite, plus il est possible d’enregistrer d’images.

### Taille d’image lors de la prise de photos

1. MENU (Taille image fixe) taille souhaitée

| Taille image fixe (Horizontal × Vertical) | Consignes d’utilisation | Nombre d’images | Impression
| (4608×3456) | Pour impressions jusqu’au format A3+ | Inférieur Supérieur | Fine Grossière
| (3648×2736) | Pour impressions jusqu’au format A3
| (2592×1944) | Pour impressions de 10×15 cm jusqu’au format A4
| (640×480) | Pour joindre à des e-mails
| (4608×2592) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu’au format A3 | Inférieur Supérieur | Fine Grossière
| (1920×1080) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition

Remarque

- Lorsque vous imprimez des photos enregistrées avec un rapport d’aspect 16:9 ou des photos panoramiques, il se peut que les deux bords soient coupés.

### Taille d’image en Mode Facile

1. MENU [Taille image fixe] taille souhaitée

| Grande | Prend des vues en taille [16M].
| Petite | Prend des vues en taille [5M].

### Taille d’image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage

1. MENU (Taille d’image panoramique) taille souhaitée

| (Standard) (Horizontal : 4912 × 1080) (Vertical : 3424 × 1920) | Prend les photos en taille standard.
| (Large) (Horizontal : 7152 × 1080) (Vertical : 4912 × 1920) | Prend les photos en taille large.
| (360°) Horizontal : 11520 × 1080 | Prend les photos à 360 degrés.

### Taille d’image lors de la prise de vue de films

Plus la taille d’image de film est élevée, meilleure est la qualité. Plus la quantité de données utilisées par seconde (débit binaire moyen) est élevée, plus la lecture des images est homogène.
Les films réalisés à l’aide de cet appareil sont enregistrés au format MPEG-4, avec environ 30 images/sec, en mode progressif, avec son AAC, format MP4.

1. MENU (Taille film) taille souhaitée

| Taille film | Débit binaire moyen | Consignes d’utilisation
| 1280x720(Fine) | 9 Mbit/s | Enregistre des films de qualité supérieure à visionner sur un téléviseur haute définition.
| 1280x720(Standard) | 6 Mbit/s | Enregistre des films de qualité standard à visionner sur un téléviseur haute définition.
| VGA | 3 Mbit/s | Enregistre une taille d’image adaptée au téléchargement WEB.

Remarque

- Vous obtenez une image au téléobjectif si la taille d’image [VGA] est sélectionnée lors de la prise de vue de films.

Haut