Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions / A propos de cet appareil > Nombre de photos et durée d’enregistrement des films > Durée d’enregistrement des films

## Durée d’enregistrement des films

Le tableau ci-dessous indique les durées d’enregistrement maximales approximatives. Il s’agit des durées totales pour tous les fichiers de film.
(h (heure), m (minute))

Qualité / Taille | Mémoire interne | Carte mémoire formatée avec cet appareil
Environ 56 Mo | 2 Go | 4 Go | 8 Go | 16 Go | 32 Go
1280x720(Fine) | — | 25m (20m) | 50m (45m) | 1h 45m (1h 35m) | 3h 40m (3h 10m) | 7h 20m (6h 20m)
1280x720(Standard) | — | 35m (30m) | 1h 10m (1h 5m) | 2h 20m (2h 20m) | 4h 40m (4h 40m) | 9h 25m (9h 20m)
VGA | 2m (2m) | 1h 5m (1h 5m) | 2h 15m (2h 10m) | 4h 40m (4h 25m) | 9h 20m (8h 50m) | 18h 45m (17h 45m)

Le nombre entre parenthèses indique la durée de prise de vue minimale.
Une prise de vue ininterrompue est possible par sessions de 29 minutes environ. La taille maximale d’un film est d’environ 2 Go.
Remarques

- La durée d’enregistrement des films varie parce que l’appareil photo est équipé de la fonction VBR (Variable Bit Rate) qui règle automatiquement la qualité de l’image en fonction de la scène filmée. Lorsque vous enregistrez un sujet en mouvement rapide, l’image est plus nette, mais la durée enregistrable est réduite, car cette opération exige davantage de mémoire. La durée enregistrable peut varier selon les conditions de prise de vue, le sujet ou le réglage de la taille d’image.

- Vous ne pouvez pas enregistrer de films dans la mémoire interne si la taille d’image des films est de [1280x720(Fine)] ou [1280x720(Standard)].

Haut