Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Flash

## Flash

1. Appuyez sur (Flash) sur la touche de commande.

1. Sélectionnez le mode souhaité à l’aide de la touche de commande.

| (Auto) | Le flash fonctionne automatiquement dans des endroits sombres ou en contre-jour.
| (Activé) | Le flash fonctionne toujours.
| (Sync lente) | Le flash fonctionne toujours. La vitesse d’obturation est lente dans les endroits sombres pour que la partie de l’arrière-plan hors de la portée du flash soit nette.
| (Désactivé) | Le flash ne fonctionne pas.

Lorsque des « points blancs circulaires » apparaissent sur des images prises au flash
Ils sont provoqués par des particules (poussière, pollen, etc.) flottant près de l’objectif. Lorsqu’elles sont accentuées par le flash de l’appareil, elles apparaissent comme points blancs circulaires.
Comment réduire les « points blancs circulaires » ?

- Eclairez la pièce et prenez le sujet sans flash.

- Sélectionnez (Sensibil élevée) en mode Sélection scène. ([Désactivé] est automatiquement sélectionné.)

Remarques

- Le flash émet deux éclairs. Le premier éclair règle la quantité de lumière.

- est affiché pendant que le flash se charge.

- Vous ne pouvez pas utiliser le flash pendant la prise de vue en rafale.

- Si vous prenez des photos au flash alors que le zoom est réglé sur la position W, l’ombre du pare-soleil peut apparaître sur l’écran, selon les conditions de prise de vue. Dans ce cas, réglez le zoom sur T et recommencez la prise de vue au flash.

Rubrique connexe
Fonctions non disponibles dans certains modes ENR
Haut