Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Postavljanje Načina snimanja > Panoramsko snimanje

## Panoramsko snimanje

Omogućuje stvaranje panoramske slike spajanjem uzastopno snimljenih kadrova.

1. Namjestite mjenjač načina rada na (Panoramsko snimanje).

1. Odaberite smjer snimanja /// (Gore/Dolje/Lijevo/Desno) na kontrolnom gumbu.

1. Poravnajte fotoaparat s krajem objekta koji se snima i pritisnite okidač dokraja.

1. Zakrenite fotoaparat prema kraju vodilice (A) prateći upute na zaslonu.

Savjeti za snimanje panoramskih slika
Zakrećite fotoaparat u luku stalnom brzinom u smjeru prikazanom na zaslonu. Mirujući objekti pogodniji su za panoramske snimke nego pokretni.
Najmanji mogući promjer.
Okomiti smjer
Horizontalni smjer

- Najprije pritisnite okidač dopola kako biste blokirali izoštravanje, ekspoziciju i balans bijele boje. Zatim pritisnite okidač do kraja i zakrenite ili nagnite fotoaparat.

- Ako je dio s mnogo različitih oblika ili krajolik koncentriran duž ruba zaslona, kadriranje slike možda neće uspjeti. U tom slučaju ponovno kadrirajte tako da je predmetni dio u središtu slike i snimite ponovo.

Za snimanje panoramskim slika od 360 stupnjeva
Fotoaparat sadrži funkciju panoramskog snimanja koja omogućuje snimanje panoramske slike koja obuhvaća gotovo punih 360 stupnjeva.
Snimite panoramsku sliku odabirom MENU postavite [Veličina panor. slike] na [360°]. Snimljene panoramske slike mogu se pomicati točno kako se reproduciraju na fotoaparatu.

- Odaberite smjer snimanja s / na kontrolnom gumbu. Panoramsku sliku možete snimiti okomito s [Veličina panor. slike] postavljenom na [360°].

- Snimljena slika možda neće pokrivati 360 stupnjeva, ovisno o subjektu i načinu snimanja.

Napomene

- Ako unutar zadanog vremena ne možete zakrenuti fotoaparat horizontalno preko cijelog objekta, u panoramskoj slici će se pojaviti sivo područje. U tom slučaju ponovite snimanje bržim okretanjem fotoaparata kako bi panoramska slika bila kompletna.

- Budući je nekoliko snimaka spojeno zajedno, dijelovi koji se preklapaju neće biti jasni.

- Kad se puni kut kod panoramskog snimanja jako razlikuje od AE/AF fiksnog kuta što se tiče osvjetljenja, boje i oštrine, snimanje neće biti uspješno. U tom slučaju promijenite AE/AF fiksni kut i ponovite snimanje.

- Panoramske slike nije moguće snimiti u sljedećim slučajevima:

- Fotoaparat pomičete prebrzo ili presporo.

- Fotoaparat se previše trese.

Povezana tema
Pomicanje panoramskih slika za prikaz
Veličina slike / Veličina panor. slike / Veličina videozapisa
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh