Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Felvételkészítés > A felvételi funkciók használata > Önkioldó

## Önkioldó

Automatikus fényképezés az önarckép önkioldóval

1. Nyomja meg a vezérlőgomb (Önkioldó) részét.

1. A vezérlőgombbal válassza ki a kívánt üzemmódot.

| (Ki) | Nem használja az önkioldót.
| (10 mp) | Beállítja az önkioldót 10 másodperces késleltetésre. Az exponálógomb megnyomásakor az önkioldó kijelzője villogni kezd, és hangjelzés hallható, míg a felvétel el nem készül. A visszavonáshoz nyomja meg ismét a gombot.
| (2 mp) | Beállítja az önkioldót 2 másodperces késleltetésre.
| (Önarckép - Egy ember) | Az önkioldót önarckép önkioldó módba állítja. Amikor a fényképezőgép érzékeli a megadott számú arcot, hangjelzés hallható, majd 2 másodperc múlva a zár kiold.
| (Önarckép - Két ember)

Ötletek az elmosódottság megelőzésére
A fényképezőgép kézben tartása esetén előfordul, hogy az exponálógomb lenyomásakor megmozdul a kéz vagy az egész test. Ez a jelenség a „fényképezőgép bemozdulása”.
A bemozdulás gyakran előfordul rossz fényviszonyok vagy alacsony zársebesség mellett, például (Éjszakai Portré) vagy (Éjszakai Jelenet) üzemmódban.
A képelmosódás elkerülése érdekében a képet 2 másodperces késleltetéssel készítse el, és szorítsa az exponálógombot megnyomó kezét a törzséhez a fényképezőgép stabilizálása érdekében.

### Automatikus fényképezés az önarckép önkioldóval

Irányítsa az objektívet önmaga felé, hogy a kívánt számú arc jelenjen meg a képernyőn, és a készülék exponáljon. A hangjelzés után ne mozgassa a fényképezőgépet.

- Felvételkészítéshez bármikor lenyomhatja az exponálógombot a művelet során.

Kapcsolódó témakör
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Vissza a tetejére