Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Hibaelhárítás > Egyéb

## Egyéb

Az objektív bepárásodott.

- Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki, és a használat előtt hagyja kikapcsolva egy órán át a fényképezőgépet.

Az objektív részben kitolódott, és a fényképezőgép kikapcsolt.

- Lemerült az akkumulátor. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort, majd kapcsolja be újra a fényképezőgépet.

- Ne próbája erőltetni a mozgásában megállt objektívet.

Hosszabb ideig tartó folyamatos használat esetén a fényképezőgép felmelegszik.

- Ez nem jelent hibás működést.

A fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik az órabeállítás képernyője.

- Állítsa be ismét a dátumot és az időt. [Részletek]

- A belső akkumulátor lemerült. Helyezzen a fényképezőgépbe egy feltöltött akkumulátort, majd tegye félre a kikapcsolt gépet legalább 24 órára.

A dátum vagy az idő helytelen.

- A zónabeállítás nem egyezik meg azzal, ahol Ön tartózkodik. A MENU (Beállítások) [Óra beállítások] [Zóna beállítás] funkcióval módosítsa a beállítást. [Részletek]

Vissza a tetejére