Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Forholdsregler / Om dette kameraet > Antall stillbilder og opptakstid for filmer > Opptakstid for filmer

## Opptakstid for filmer

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale opptakstidene. Dette er den totale tiden for alle filmfiler.
(h (time), m (minutt))

Kvalitet/størrelse | Internminne | Minnekort formatert med dette kameraet
Ca. 56 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720 (fin) | — | 25m (20m) | 50m (45m) | 1h 45m (1h 35m) | 3h 40m (3h 10m) | 7h 20m (6h 20m)
1280x720 (standard) | — | 35m (30m) | 1h 10m (1h 5m) | 2h 20m (2h 20m) | 4h 40m (4h 40m) | 9h 25m (9h 20m)
VGA | 2m (2m) | 1h 5m (1h 5m) | 2h 15m (2h 10m) | 4h 40m (4h 25m) | 9h 20m (8h 50m) | 18h 45m (17h 45m)

Tallet i ( ) er minimum tilgjengelig opptakstid.
Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter. Maksimal størrelse på en filmfil er opptil ca. 2 GB.
Merknader

- Tilgjengelig opptakstid for filmer varierer fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit Rate), som automatisk justerer bildekvalitet avhengig av opptaksmotivet. Når du spiller inn et motiv i rask bevegelse, er bildet tydeligere, men opptakstiden er kortere fordi mer minne kreves for opptak. Tilgjengelig opptakstid varierer også avhengig av opptaksforholdene, motivet eller innstillingene for bildestørrelse.

- Du kan ikke spille inn filmer til internminnet når filmbildestørrelsen er [1280x720 (fin)] eller [1280x720 (standard)].

Til toppen