Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > MENU (Fotografowanie) > Rozmiar zdjęcia / Rozmiar obrazu panoramy / Rozmiar filmu

## Rozmiar zdjęcia / Rozmiar obrazu panoramy / Rozmiar filmu

Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są zdjęcia
Rozmiar obrazu w łatwym trybie
Rozmiar obrazu, gdy nagrywana jest rozległa panorama
Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są filmy
Rozmiar obrazu determinuje rozmiar pliku obrazu, który zostaje nagrany, gdy robisz zdjęcie.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie zawierał obraz wydrukowany na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można nagrać.

### Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są zdjęcia

1. MENU (Rozmiar zdjęcia) żądany rozmiar

| Rozmiar zdjęcia (Poziomo × Pionowo) | Sposób wykorzystania | Liczba obrazów | Drukowanie
| (4608×3456) | Dla druków w maksymalnym rozmiarze A3+ | Mniej Więcej | Wysoka jakość W zarysach
| (3648×2736) | Dla druków w maksymalnym rozmiarze A3
| (2592×1944) | Dla druków w rozmiarze od 10 × 15 cm do rozmiaru A4
| (640×480) | Dla załączników e-mail
| (4608×2592) | Do oglądania na ekranach TV wysokiej rozdzielczości i drukowania w rozmiarze maksymalnie A3 | Mniej Więcej | Wysoka jakość W zarysach
| (1920×1080) | Do oglądania na ekranie TV wysokiej rozdzielczości

Uwaga

- Gdy drukujesz zdjęcia nagrane w formacie 16:9 lub zdjęcia panoramiczne, obie krawędzie mogą zostać obcięte.

### Rozmiar obrazu w łatwym trybie

1. MENU [Rozmiar zdjęcia] żądany rozmiar

| Duży | Fotografuje w rozmiarze [16M].
| Mały | Fotografuje w rozmiarze [5M].

### Rozmiar obrazu, gdy nagrywana jest rozległa panorama

1. MENU (Rozmiar obrazu panoramy) żądany rozmiar

| (Standardowy) (Poziomy: 4912 × 1080) (Pionowy: 3424 × 1920) | Fotografuje przy użyciu standardowego rozmiaru.
| (Szeroki) (Poziomy: 7152 × 1080) (Pionowy: 4912 × 1920) | Fotografuje przy użyciu szerokiego rozmiaru.
| (360°) Poziomy: 11520 × 1080 | Umożliwia fotografowanie obrazów w 360 stopniach.

### Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są filmy

Im większy rozmiar filmu, tym wyższa jakość obrazu. Im wyższa ilość danych zapisywanych na sekundę (przeciętna szybkość kodowania), tym płynniejsze odtwarzanie obrazu.
Filmy rejestrowane tym aparatem są nagrywane w formacie MPEG-4, z prędkością około 30 klatek/sekundę, w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC, w formacie mp4.

1. MENU (Rozmiar filmu) żądany rozmiar

| Rozmiar filmu | Przeciętna szybkość kodowania | Sposób wykorzystania
| 1280x720(Wys. jakość) | 9 Mb/s | Umożliwia nagrywanie filmów najwyższej jakości, do wyświetlania na telewizorach HD.
| 1280x720(Standard) | 6 Mb/s | Umożliwia nagrywanie filmów standardowej jakości, do wyświetlania na telewizorach HD.
| VGA | 3 Mb/s | Umożliwia fotografowanie obrazów w rozmiarze odpowiednim dla Internetu.

Uwaga

- Obraz tele powstaje po wybraniu rozmiaru obrazu [VGA] podczas nagrywania filmów.

Powrót do początku