Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului REC > Foto panoramică prin balans

## Foto panoramică prin balans

Vă permite să creaţi o fotografie panoramică din imagini fotomontate.

1. Fixaţi butonul de selectare a modului la (Foto panoramică prin balans).

1. Selectaţi o direcţie de fotografiere cu /// (Sus/Jos/Stânga/Dreapta) de pe butonul de comandă.

1. Aliniaţi aparatul foto cu conturul subiectului ce va fi fotografiat şi apăsaţi complet butonul declanşator.

1. Realizaţi o panoramare completă (A), urmând instrucţiunile de pe ecran.

Indicaţii pentru realizarea unei fotografii panoramice
Realizaţi panoramarea mişcând aparatul foto pe forma unui arc, cu viteză constantă, în direcţia indicată pe ecran. Subiecţii care nu se află în mişcare sunt mai potriviţi pentru fotografiile panoramice decât subiecţii care se află în mişcare.
Raza trebuie să fie cât mai mică.
Direcţia verticală
Direcţia orizontală

- Mai întâi, apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, pentru a memora focalizarea, expunerea şi balansul de alb. Apoi apăsaţi complet butonul declanşator şi realizaţi panoramarea sau înclinarea.

- Dacă o secţiune cu forme foarte variate sau cu un peisaj este concentrată de-a lungul marginii ecranului, este posibil să nu puteţi compune imaginea. În asemenea cazuri, reglaţi elementele cadrului astfel încât secţiunea să fie în centrul imaginii, după care fotografiaţi din nou.

Pentru a înregistra o imagine panoramică la 360 grade
Acest cameră foto este prevăzută cu o funcţie de fotografiere panoramică, cu care puteţi fotografia imagini panoramice sub un unghi de aproape 360 de grade.
Înregistraţi o imagine panoramică selectând MENU setat [Dimens. foto panoramică] la [360°]. Se poate derula cu acurateţe prin imaginile panoramice înregistrate când sunt redate pe aparatele foto.

- Selectaţi o direcţie de fotografiere cu / de pe butonul de comandă. Puteţi înregistra o imagine panoramică într-o direcţie verticală cu [Dimens. foto panoramică] setat la [360°].

- Este posibil ca imaginea înregistrată să nu acopere integral unghiul de 360 de grade, în funcţie de modul în care subiectul a fost fotografiat.

Observaţii

- Dacă nu puteţi realiza o panoramare pe întregul subiect pe durata de timp dată, pe imaginea fotomontată apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mişcaţi mai rapid aparatul foto pentru a înregistra o fotografie panoramică completă.

- Deoarece câteva fotografii sunt unite, partea lipită nu va fi înregistrată cu acurateţe.

- Atunci când unghiul total al fotografiei panoramice şi unghiul de blocare AE/AF diferă foarte mult ca luminozitate, culoare şi focalizare, fotografia nu va fi reuşită. Dacă se întâmplă acest lucru, modificaţi unghiul de blocare AE/AF şi repetaţi fotografierea.

- Nu puteţi crea fotografii panoramice în următoarele situaţii:

- Realizaţi panoramarea prea repede sau prea încet.

- Aparatul foto este foarte instabil.

Subiect corelat
Derularea imaginilor panoramice în vederea afişării
Dim. im. statică / Dimens. foto panoramică / Dimensiune film
Funcţiile nu sunt disponibile în anumite moduri REC
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus