Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Установка Непрер. Съемки

## Установка Непрер. Съемки

В качестве режима съемки можно выбрать значения “Покадровая Съемка” или “Непрерывная Съемка”.

1. MENU (Установка Непрер. Съемки) требуемый режим

| (Покадровая Съемка) | Съемка одиночного изображения.
| (Непрерывная Съемка) | Последовательная запись до 100 изображений при нажатии и удерживании кнопки затвора.

Примечания

- Для параметра [Вспышка] установлено значение [Выкл].

- При выполнении непрерывной съемки с помощью таймера самозапуска записывается серия до 5 изображений независимо от продолжительности нажатия кнопки спуска затвора.

- Интервал записи увеличивается в зависимости от установок размера изображения.

- Настройка параметров [Фокус], [Баланс белого] и [EV] выполняется для первого изображения, и эти же установки будут использоваться для других изображений.

- Если внутренняя память или карта памяти заполнена, серийная съемка останавливается.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы