Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Баланс белого

## Баланс белого

Захват базового белого цвета в режиме [Настр. одн. кас.]
Регулировка цветовых тонов в соответствии с условиями окружающего освещения. Используйте эту функцию, если цвет изображения выглядит неестественным.

1. MENU (Баланс белого) требуемый режим

| (Авто) | Автоматическая регулировка баланса белого таким образом, чтобы цвета выглядели естественными.
| (Дневной свет) | Регулировка при съемке вне помещений для яркого дня, вечерних видов, ночных сцен, неоновых вывесок или фейерверков и т. д.
| (Облачный) | Регулировка для облачного неба или затененного места.
| (Флуоресц. баланс белого 1) (Флуоресц. баланс белого 2) (Флуоресц. баланс белого 3) | [Флуоресц. баланс белого 1]: регулировка для белого флуоресцентного освещения. [Флуоресц. баланс белого 2]: регулировка для естественного белого флуоресцентного освещения. [Флуоресц. баланс белого 3]: регулировка для дневного белого флуоресцентного освещения.
| (Лампа накалив) | Регулировка для мест, освещенных лампой накаливания, или для яркого освещения, например в фотостудии.
| (Вспышка) | Регулировка цветовых тонов в соответствии с условиями вспышки.
| (Одно касание) | Регулировка баланса белого в зависимости от источника света. Используйте этот режим, если [Авто] и другие установки не обеспечивают точность передачи цветов.
| (Настр. одн. кас.) | Запоминает основной белый цвет, который следует использовать в режиме [Одно касание]. [Подробно]

Эффекты условий освещения
На видимый цвет объекта влияют условия освещения.
Цветовые тона регулируются автоматически, но их можно отрегулировать вручную с помощью функции “Баланс белого”.
Дневной свет (белый в качестве стандартного)
Облачный (синеватый)
Флуоресцентный (зеленый оттенок)
Лампа накаливания (красноватый)
Примечания

- При съемке с режимом вспышки, отличным от режима [Вспышка], для параметра [Баланс белого] устанавливается значение [Авто].

- Если для параметра [Вспышка] установлено значение [Вкл] или [Медл. синхр], для баланса белого можно выбрать только значения [Авто], [Вспышка], [Одно касание] или [Настр. одн. кас.].

Во время зарядки вспышки не удастся выбрать параметр [Настр. одн. кас.].

### Захват базового белого цвета в режиме [Настр. одн. кас.]

1. Наведите рамку на белый объект, например лист бумаги, заполняющий экран при тех же условиях освещения, при которых будет снят объект.

1. MENU (Баланс белого) [Настр. одн. кас.] на кнопке управления

Экран на мгновение потухнет, и, когда баланс белого будет отрегулирован и записан в память, снова отобразится экран записи.
Примечания

- Если при съемке мигает индикатор , это означает, что баланс белого не установлен или не может быть установлен. Используйте автоматическую настройку баланса белого.

- Не трясите и не ударяйте фотоаппарат, пока идет настройка параметра [Настр. одн. кас.].

- Если выбран режим вспышки [Вкл] или [Медл. синхр], баланс белого регулируется с учетом работы вспышки.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы