Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > Fotoğraf Boyutu / Panorama görüntü boyutu / Film Boyutu

## Fotoğraf Boyutu / Panorama görüntü boyutu / Film Boyutu

Fotoğraf çekerken görüntü boyutu
Kolay Çekim Modunda görüntü boyutu
Panorama Taraması çekimi yaparken görüntü boyutu
Film çekerken görüntü boyutu
Görüntü boyutu, fotoğraf çektiğinizde kaydedilen görüntü dosyasının boyutunu belirler.
Görüntü boyutu ne kadar büyük olursa, görüntü büyük biçimli kağıda basıldığında o kadar çok ayrıntı elde edilir. Görüntü boyutu küçüldükçe, kaydedilebilecek görüntü sayısı artar.

### Fotoğraf çekerken görüntü boyutu

1. MENU (Fotoğraf Boyutu) istenen boyut

| Fotoğraf Boyutu (Dikey × Yatay) | Kullanım yönergeleri | Görüntü sayısı | Baskı
| (4608×3456) | A3+ boyuna kadar olan baskılar için | Daha az Daha çok | Ayrıntı düzeyi yüksek Ayrıntı düzeyi düşük
| (3648×2736) | A3 boyutuna kadar olan baskılar için
| (2592×1944) | 10×15 cm’den A4 boyutuna kadar olan baskılar için
| (640×480) | E-posta ekleri için
| (4608×2592) | Yüksek çözünürlüklü TV’de izleme için ve A3 boyuna kadar olan baskılar için | Daha az Daha çok | Ayrıntı düzeyi yüksek Ayrıntı düzeyi düşük
| (1920×1080) | Yüksek tanımlı TV’de izleme için

Not

- 16:9 görünüm oranıyla kaydedilmiş fotoğraflar veya panoramik görüntüler basılırken, her iki kenarda da kesilme olabilir.

### Kolay Çekim Modunda görüntü boyutu

1. MENU [Fotoğraf Boyutu] istenen boyut

| Büyük | [16M] boyutunda görüntüler çeker.
| Küçük | [5M] boyutunda görüntüler çeker.

### Panorama Taraması çekimi yaparken görüntü boyutu

1. MENU (Panorama görüntü boyutu) istenen boyut

| (Standart) (Yatay: 4912 × 1080) (Dikey: 3424 × 1920) | Görüntüleri standart boyut kullanarak çeker.
| (Geniş) (Yatay: 7152 × 1080) (Dikey: 4912 × 1920) | Görüntüleri geniş boyut kullanarak çeker.
| (360°) Yatay: 11520 × 1080 | 360 derece kullanarak görüntüler çeker.

### Film çekerken görüntü boyutu

Filmin boyutu arttıkça, görüntü kalitesi de artar. Saniyede kullanılan veri miktarı (ortalama bit hızı) arttıkça, kayıttan gösterim görüntüsü de daha pürüzsüz olur.
Bu fotoğraf makinesiyle çekilen filmler MPEG-4 biçiminde, yaklaşık 30 kare/sn. olarak, aşamalı modda, AAC ses ile, mp4 biçiminde kaydedilir.

1. MENU (Film Boyutu) istenen boyut

| Film Boyutu | Ortalama bir hızı | Kullanım yönergeleri
| 1280x720(Fine) | 9 Mbps | Yüksek Tanımlı TV’de görüntülemek için en yüksek kalitede filmler çeker.
| 1280x720(Standart) | 6 Mbps | Yüksek Tanımlı TV’de görüntülemek için standart kalitede filmler çeker.
| VGA | 3 Mbps | WEB yüklemesi ile uyumlu bir görüntü boyutunda çekim yapar.

Not

- Film çekilirken [VGA] görüntü boyutu seçilirse, bir telefoto görüntüsü oluşur.

En üste geri dön