Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > Sahne Tanıma

## Sahne Tanıma

Gelişmiş mod
Fotoğraf makinesi otomatik olarak çekim koşullarını algılar ve sonra fotoğrafı çeker. Hareket algılandığında, konu bulanıklaşmasını azaltmak için harekete göre ISO hassasiyeti artırılır. Fotoğraf makinesi Akıllı Otomatik moduna ayarlandığında, fotoğraf makinesinin otomatik olarak iki görüntü çektiği [Gelişmiş] modunu seçebilirsiniz.
Sahne Tanımada, ekranda görüntülenen bir simgenin konumu, koşullara bağlı olarak farklıdır. Bu, fotoğraf makinesinin bir sahneyi veya koşulu tanıyıp tanımadığına bağlıdır. Fotoğraf makinesi bir sahneyi tanırsa (Portre), (Çocuk), (Gece Portresi), (Gece Çekimi), (Arka Işıklı Portre), (Arka Işık), (Peyzaj), (Makro), (Spot Işığı) veya (Az Işık) gibi simgeler ve kılavuzlar ilk satırda görüntülenir. Fotoğraf makinesi bir koşulu tanırsa, (Tripod) veya (Taşı) gibi simgeler ikinci satırda görüntülenir. Fotoğraf makinesi sahnenin ve koşulun ikisini değil, sadece birini tanıyabilir.

1. MENU (Sahne Tanıma) istenen mod

| (Otomatik) | Makine sahneyi tanıdığında, en uygun ayarlara geçer ve fotoğrafı çeker.
| (Gelişmiş) | Makine sahneyi tanıdığında, en uygun ayarlara geçer. Fotoğraf makinesi (Gece Çekimi), (Gece Portresi), (Arka Işık) veya (Arka Işıklı Portre) sahnesini tanıdığında, otomatik olarak ayarı değiştirir ve başka bir fotoğraf çeker. Art arda iki resim çektiğinizde, simgesi üzerindeki + işareti yeşil olur. İki kare çekildiğinde, çekimden hemen sonra iki görüntü yan yana görüntülenir. [Kapalı Göz Giderme] görüntülendiğinde otomatik olarak 2 fotoğraf çekilir ve gözlerin açık olduğu fotoğraf otomatik olarak seçilir. [Ayrıntılar]

Notlar

- Dijital zoom kullanılırken Sahne Tanıma kullanılamaz.

- Kullanılabilir flaş ayarları şunlardır: [Otomatik] ve [Kapalı].

- Mevcut duruma bağlı olarak bu sahneler tanınmayabilir.

- Odak takibi modunda, (Portre), (Çocuk), (Gece Portresi) veya (Arka Işıklı Portre) algılanmaz.

- Aynı anda (Tripod) ve (Gece Çekimi) koşulu algılandığında ortam fotoğraf makinesine aktarılacak titreşimlere neden oluyorsa, (Tripod) koşulu algılanmayabilir.

- Bazen aynı anda (Tripod) ve (Gece Çekimi) koşulu algılandığında yavaş deklanşör meydana gelebilir. Çekim sırasında fotoğraf makinesini sabit tutun.

### Gelişmiş mod

[Gelişmiş] modunda, fotoğraf makinesi çekimi zor bir sahneyi (Gece Çekimi), (Gece Portresi), (Arka Işık) veya (Arka Işıklı Portre) tanıdığında ya da (Gece Çekimi) ve (Tripod) koşulları aynı anda algılandığında, ayarları aşağıdaki gibi değiştirir ve farklı ayarlarla art arda iki görüntü çeker. Çekilen iki görüntüden istediğinizi seçebilirsiniz.

| İlk Görüntü* | İkinci Görüntü
| Yavaş Senkro modunda çekim | Hassasiyet arttırılmış ve titreme azaltılmış olarak çekim yapar
| Flaşın kılavuz olarak yüze seçici vurum yaptığı Yavaş Senkro modunda çekim | Yüzün kılavuz olarak kullanıldığı ve titremenin azaltıldığı artırılmış hassasiyetle çekim
| Yavaş Senkro modunda çekim | Hassasiyeti arttırmadan düşük deklanşör hızında çekim yapar
| Flaşla çekim | Arka planın parlaklığı ve kontrastı ayarlanmış olarak çekim
| Flaşın kılavuz olarak yüze seçici vurum yaptığı çekim | Yüzün ve arka planın parlaklık ve kontrastı ayarlanarak yapılan çekim

* Flaş ayarı [Flaş] [Otomatik] olduğunda.
Kapalı Göz Önleme işlevi nedir?
[Gelişmiş] olarak ayarlandığında, fotoğraf makinesi (Portre) veya (Çocuk) öğesini tanıdığında otomatik olarak arka arkaya* iki fotoğraf çeker. Fotoğraf makinesi gözlerin kapatılmamış olduğu görüntüyü otomatik olarak seçer, gösterir ve kaydeder. Her iki fotoğrafta da gözler kapalı çıkmışsa, “Göz kırpma saptandı” mesajı görüntülenir.
* Flaşın arka arkaya patladığı/deklanşör hızının yavaş olduğu durumlar hariç
İlgili Konu
Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan MENU öğeleri
En üste geri dön