Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Uyarılar / Bu fotoğraf makinesi hakkında > Fotoğraf sayısı ve filmlerin kayıt süresi > Film kaydetme süresi

## Film kaydetme süresi

Aşağıdaki tablo yaklaşık maksimum kayıt sürelerini gösterir. Bunlar tüm film dosyaları için toplam sürelerdir.
(h (saat), m (dakika))

Kalite/Boyut | Dahili bellek | Bu fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş hafıza kartı
Yaklaşık 56 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720(Fine) | — | 25m (20m) | 50m (45m) | 1h 45m (1h 35m) | 3h 40m (3h 10m) | 7h 20m (6h 20m)
1280x720(Standart) | — | 35m (30m) | 1h 10m (1h 5m) | 2h 20m (2h 20m) | 4h 40m (4h 40m) | 9h 25m (9h 20m)
VGA | 2m (2m) | 1h 5m (1h 5m) | 2h 15m (2h 10m) | 4h 40m (4h 25m) | 9h 20m (8h 50m) | 18h 45m (17h 45m)

( ) içindeki sayı asgari kayıt süresidir.
Bir defada yaklaşık 29 dakika boyunca sürekli çekim mümkündür. Bir film dosyasının azami boyutu yaklaşık 2 GB’dir.
Notlar

- Fotoğraf makinesi çekim sahnesine bağlı olarak görüntü kalitesini otomatik olarak ayarlayan VBR (Değişken Bit Hızı) ile donatılmış olduğundan, kaydedilebilen film süresi değişir. Hızlı hareket eden bir konuyu kaydettiğinizde, görüntü daha net olur, ancak kaydetmek için daha fazla bellek harcadığı için kaydedilebilen süre daha kısa olur. Kaydedilebilen süre çekim koşulları, konu veya görüntü boyutu ayarlarına göre de değişir.

- Film görüntüsü boyutu [1280x720(Fine)] veya [1280x720(Standart)] olduğunda filmleri dahili belleğe kaydedemezsiniz.

En üste geri dön