Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Sorun Giderme > Sorun Giderme > Pil ve güç

## Pil ve güç

Pil takılamıyor.

- Pil yönünün doğru olduğundan emin olun ve pil çıkarma kolu kilitlenene kadar itin.

Fotoğraf makinesi açılmıyor.

- Pili fotoğraf makinesine taktıktan sonra, fotoğraf makinesinin çalışması birkaç saniye alabilir.

- Pili doğru takın.

- Pil kullanılmasa bile doğal bir şekilde giderek boşalır.
  Fotoğraf makinesini kullanmadan önce pili şarj ettiğinizden emin olun.

- Pil türünün NP-BN veya NP-BN1 olup olmadığını kontrol edin.

Fotoğraf makinesi aniden kapanıyor.

- Fotoğraf makinesi ve pilin sıcaklığına bağlı olarak, makineyi korumak için güç otomatik olarak kesilebilir. Bu durumda, güç kesilmeden önce ekranda bir mesaj görünür.

- [Eko modu] ayarı [Standart] veya [Maks] olarak yapıldığında, gücü açık olduğu halde fotoğraf makinesini belirli bir süre kullanmazsanız, pilin tükenmesini önlemek için makine otomatik olarak kapanır. Fotoğraf makinesini tekrar açın.

Kalan şarj süresi göstergesi yanlış.

- Makineyi aşırı sıcak veya soğuk bir yerde kullandığınızda, bu durum oluşur.

- Pil kullanım ömrünü doldurmuştur. Eğer şarjlar arasındaki kullanım süresi önemli ölçüde düştüyse, muhtemelen pili yenisiyle değiştirme zamanı gelmiştir.

Pil, fotoğraf makinesine takılı iken şarj edilemiyor.

- Pili AC Adaptör (ayrı olarak satılır) kullanarak şarj edemezsiniz. Pili şarj etmek için (ürünle verilir) pil şarj cihazını kullanın.

Pil şarj edilirken CHARGE lambası yanıp sönüyor.

- Pil türünün NP-BN veya NP-BN1 olup olmadığını kontrol edin.

- Uzun süredir kullanılmayan bir pil taktıysanız CHARGE lambası seyrek şekilde yanıp söner.

- CHARGE lambasının (verilen şarj cihazı üstündeki) iki yanıp sönme düzeni vardır; hızlı yanıp sönme (yaklaşık 0,15 sn aralıklarla) ve yavaş yanıp sönme (yaklaşık 1,5 sn aralıklarla). Lamba hızla yanıp sönüyorsa şarj olmakta olan pili çıkarıp, aynı pili (bir çıt sesiyle) yerine oturacak şekilde şarj cihazına tekrar takın. Lamba yine hızlı yanıp sönerse, bu, bir pil hatasını gösteriyor olabilir.
  Lamba yavaş yanıp sönüyorsa bu, pil şarj cihazının bekleme durumuna geçtiği ve şarj etmeyi geçici olarak durdurduğu anlamına gelir. Sıcaklık şarj için uygun aralığın dışına çıktığında şarj geçici olarak durur ve hazırda bekleme moduna geçer. Sıcaklık şarj için uygun aralığa döndüğü zaman şarj yeniden başlar ve CHARGE lambası yanar.
  Pili 10°C - 30°C arasındaki uygun ortam sıcaklığında şarj etmenizi öneririz.

- Ayrıntılar için bkz. [Ayrıntılar].

En üste geri dön