Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > Flaş

## Flaş

1. Kontrol düğmesindeki (Flaş) simgesine basın.

1. Kontrol düğmesiyle istediğiniz modu seçin.

| (Otomatik) | Flaş karanlık yerlerde veya arkadan gelen ışık olduğunda otomatik olarak çalışır.
| (Açık) | Flaş her zaman patlar.
| (Yavaş Senkronizasyon) | Flaş her zaman patlar. Deklanşör hızı, karanlık bir yerde flaş ışığı dışında kalan arka planı net çekmek için düşüktür.
| (Kapalı) | Flaş patlamaz.

Flaşla çekilen fotoğraflarda “Beyaz yuvarlak lekeler” göründüğünde
Bunlar, merceğin yakınında havada gezen zerrelerden (toz, polen vb.) kaynaklanır. Bu zerreler fotoğraf makinesinin flaşı ile vurgulandığında, beyaz yuvarlak lekeler olarak görünür.
“Beyaz dairesel noktalar” nasıl giderilebilir?

- Odayı aydınlatıp konuyu flaşsız çekin.

- Sahne Seçiminde (Yüksek Hassasiyet) modunu seçin. ([Kapalı] otomatik olarak seçilir.)

Notlar

- Flaş iki kez yanar. İlk flaş ışık miktarını ayarlar.

- Flaş şarj olurken simgesi görüntülenir.

- Seri Çekim sırasında flaş kullanılamaz.

- Flaş ile çekim yaparken ve zum W olarak ayarlandığında, çekim koşullarına bağlı olarak merceğin gölgesi ekranda görünebilir. Bu durumda, zumu T olarak ayarlayın ve yeniden flaş ile çekim yapın.

İlgili Konu
Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan işlevler
En üste geri dön