Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Кількість фотознімків і тривалість записування відео > Тривалість записування відео

## Тривалість записування відео

У наведеній нижче таблиці вказана приблизна максимальна тривалість записування. Це загальна тривалість для всіх відеофайлів.
(h (години), m (хвилини))

Якість/розмір | Внутрішня пам’ять | Карта пам’яті, відформатована за допомогою цього фотоапарата
Прибл. 56 МБ | 2 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ
1280x720 (Високоякісна) | — | 25m (20m) | 50m (45m) | 1h 45m (1h 35m) | 3h 40m (3h 10m) | 7h 20m (6h 20m)
1280x720 (Стандарт) | — | 35m (30m) | 1h 10m (1h 5m) | 2h 20m (2h 20m) | 4h 40m (4h 40m) | 9h 25m (9h 20m)
VGA | 2m (2m) | 1h 5m (1h 5m) | 2h 15m (2h 10m) | 4h 40m (4h 25m) | 9h 20m (8h 50m) | 18h 45m (17h 45m)

У дужках ( ) вказано мінімальну тривалість записування.
Безперервна зйомка може тривати приблизно 29 хвилин за раз. Максимальний розмір відеофайлу формату становить приблизно до 2 ГБ.
Примітки

- Тривалість записування відео різниться, оскільки у фотоапараті використовується змінна швидкість передавання даних, яка означає автоматичне налаштування якості зображення відповідно до сцени зйомки. Під час зйомки об’єкта, який швидко рухається, зображення є чіткішим, але тривалість записування скорочується, оскільки для записування потрібно більше пам’яті. Тривалість записування також різниться залежно від умов зйомки, об’єкта та налаштувань розміру зображення.

- Відео не можна записувати у внутрішню пам’ять, якщо вони мають розмір [1280x720 (Високоякісна)] або [1280x720 (Стандарт)].

Нагору