Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Před použitím > Názvy částí a seznam ikon zobrazených na displeji > Seznam ikon zobrazených na displeji

## Seznam ikon zobrazených na displeji

Seznam ikon režimu snímání
Seznam ikon režimu prohlížení
Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu.
Zobrazení na displeji lze změnit pomocí DISP (Nastavení displeje) na ovládacím tlačítku.

### Seznam ikon režimu snímání

Displej | Popis
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Velikost statického snímku/Velikost snímku panoramatu/Velikost videa
| Obrazový efekt
| Volba scény
| Režim snímání
| Ikona rozpoznání scény
| Vyvážení bílé
| Režim měření
| Varování před vibracemi
| Barevný odstín
| Vytažená barva
| Rozpoznání scény
| DRO
| Nastavení kontin. snímání
| Efekt hladké pleti
| Indikátor citlivosti detekce úsměvu
1.4 | Měřítko zoomu

Displej | Popis
| Redukce zavřených očí
| Zámek AE/AF
ISO400 | Číslo ISO
| Pomalá závěrka NR
125 | Rychlost závěrky
F3.3 | Hodnota clony
+2.0EV | Hodnota expozice
| Indikátor rámečku AF
NAHRÁV. Pohotov. | Záznam videa/Pohotovostní režim videa
0:12 | Doba záznamu (m:s)

Displej | Popis
| Složka pro nahrávání
96 | Počet snímků, které lze nahrát
100Min | Doba nahrávání
| Záznamové médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
| Zobrazení režimu Eye-Fi
| Iluminátor AF
| Režim blesku
| Redukce červených očí
| Nabíjení blesku

Displej | Popis
| Samospoušť
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
| Zápis data
| Detekce obličejů
| Plný soubor databáze/Chyba souboru databáze
| Cíl cesty
| Varování před přehřátím
| Ekologický režim
| Rámeček AF
| Nitkový kříž jednobodového měření

### Seznam ikon režimu prohlížení

Displej | Popis
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Velikost statického snímku/Velikost snímku panoramatu/Velikost videa
| Chránit
| Tisk (DPOF)
| Zoom při přehrávání
| Režim prohlížení

Displej | Popis
101-0012 | Číslo složky-souboru
2012 1 1 9:30 AM | Datum/čas pořízení přehrávaného snímku

Displej | Popis
| Složka přehrávání
12/12 | Číslo snímku/Počet snímků nahraných v určitém datovém rozmezí, zvolené složce
| Přehrávací médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
| Zobrazení režimu Eye-Fi
| Změna složky
| Režim měření
| Režim blesku
| Vyvážení bílé
ISO400 | Číslo ISO
| Plný soubor databáze/Chyba souboru databáze

Displej | Popis
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
+2.0EV | Hodnota expozice
500 | Rychlost závěrky
F3.3 | Hodnota clony
| Ekologický režim
| Přehrávání
| Lišta přehrávání
00:00:12 | Počítadlo
| Hlasitost

Zpět nahoru