Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις / Πληροφορίες για αυτήν τη μηχανή > Αριθμός ακίνητων εικόνων και εγγράψιμος χρόνος ταινιών > Εγγράψιμος χρόνος ταινιών

## Εγγράψιμος χρόνος ταινιών

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι κατά προσέγγιση μέγιστοι χρόνοι εγγραφής. Παρουσιάζονται οι συνολικοί χρόνοι εγγραφής για όλα τα αρχεία ταινίας.
(h (ώρα), m (λεπτό), s (δευτερόλεπτο))

Ποιότητα / Μέγεθος | Εσωτερική μνήμη | Κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί σε αυτήν τη μηχανή
Περίπου 27 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720(Υψηλή) | — | 20m (15m) | 45m (35m) | 1h 35m (1h 10m) | 3h 10m (2h 20m) | 6h 20m (4h 40m)
1280x720(Τυπική) | — | 35m (25m) | 1h 10m (50m) | 2h 20m (1h 40m) | 4h 40m (3h 25m) | 9h 20m (6h 55m)
VGA | 1m (45s) | 1h 5m (50m) | 2h 10m (1h 40m) | 4h 25m (3h 20m) | 8h 50m (6h 40m) | 17h 45m (13h 25m)

Ο αριθμός σε ( ) είναι ο ελάχιστος χρόνος εγγραφής.
Η συνεχής λήψη είναι δυνατή για περίπου 29 λεπτά τη φορά. Το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου ταινίας είναι περίπου έως 2 GB.
Σημειώσεις

- O χρόνος εγγραφής ταινιών ποικίλλει, επειδή η μηχανή χρησιμοποιεί τη μορφή VBR (Variable Bit-Rate - μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης bit), η οποία ρυθμίζει αυτόματα την ποιότητα εικόνας ανάλογα με τη σκηνή λήψης. Όταν εγγράφετε ένα θέμα που κινείται με μεγάλη ταχύτητα, η εικόνα είναι καθαρότερη, αλλά ο χρόνος εγγραφής είναι συντομότερος, επειδή χρησιμοποιείται περισσότερη μνήμη για την εγγραφή. Επίσης, ο χρόνος εγγραφής ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, το θέμα ή τις ρυθμίσεις μεγέθους της εικόνας.

- Δεν μπορείτε να εγγράψετε ταινίες στην εσωτερική μνήμη όταν το μέγεθος εικόνας ταινίας είναι [1280x720(Υψηλή)] ή [1280x720(Τυπική)].

Πίσω στην κορυφή