Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ισορροπία λευκού

## Ισορροπία λευκού

Για να καταγράψετε το βασικό λευκό χρώμα στη λειτουργία [Ρύθμιση ενός πατήματος]
Προσαρμόζει τους χρωματικούς τόνους σύμφωνα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος φωτισμού. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία αν τα χρώματα της εικόνας δεν εμφανίζονται φυσικά.

1. MENU (Ισορροπία λευκού) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Προσαρμόζει αυτόματα την ισορροπία λευκού για να εμφανίζονται τα χρώματα φυσικά.
| (Φως ημέρας) | Προσαρμόζεται για συνθήκες εξωτερικού χώρου σε μια αίθρια ημέρα, βραδινή θέα, νυχτερινό σκηνικό, πινακίδες νέον, πυροτεχνήματα κλπ.
| (Συννεφιά) | Προσαρμόζεται για συννεφιά ή σκιερή τοποθεσία.
| (Ισορρ. λευκού φθορισμού 1) (Ισορρ. λευκού φθορισμού 2) (Ισορρ. λευκού φθορισμού 3) | [Ισορρ. λευκού φθορισμού 1]: Προσαρμόζεται για λευκό φωτισμό φθορισμού. [Ισορρ. λευκού φθορισμού 2]: Προσαρμόζεται για φυσικό λευκό φωτισμό φθορισμού. [Ισορρ. λευκού φθορισμού 3]: Προσαρμόζεται για λευκό φωτισμό φθορισμού ημέρας.
| (Πυράκτωσης) | Προσαρμόζεται για μέρη κάτω από λαμπτήρες πυράκτωσης ή κάτω από έντονο φωτισμό, όπως σε ένα στούντιο φωτογράφησης.
| (Φλας) | Προσαρμόζεται για τις συνθήκες του φλας.
| (Ένα πάτημα) | Προσαρμόζει την ισορροπία του λευκού ανάλογα με τη φωτεινή πηγή. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν η ρύθμιση [Αυτόματα] και οι άλλες ρυθμίσεις δεν παρέχουν ακριβή χρώματα.
| (Ρύθμιση ενός πατήματος) | Απομνημονεύει το βασικό λευκό χρώμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία [Ένα πάτημα]. [Πληροφ.]

Εφέ συνθηκών φωτισμού
Το φαινομενικό χρώμα ενός θέματος επηρεάζεται από τις συνθήκες φωτισμού.
Οι χρωματικοί τόνοι προσαρμόζονται αυτόματα, μπορείτε όμως να προσαρμόσετε τους χρωματικούς τόνους και χειροκίνητα με τη λειτουργία Ισορροπίας λευκού.
Φως ημέρας (Λευκό ως τυπικό)
Συννεφιά (Γαλαζωπό)
Φθορισμός (Ελαφρώς πράσινο)
Πυράκτωσης (Κοκκινωπό)
Σημειώσεις

- Όταν φωτογραφίζετε με φλας σε μια λειτουργία εκτός της λειτουργίας [Φλας], η [Ισορροπία λευκού] ορίζεται στην επιλογή [Αυτόματα].

- Όταν το [Φλας] είναι ρυθμισμένο στην επιλογή [Ναι] ή [Αργός συγχρονισμός], η ισορροπία λευκού μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στην επιλογή [Αυτόματα], [Φλας], [Ένα πάτημα] ή [Ρύθμιση ενός πατήματος].

- Η [Ρύθμιση ενός πατήματος] δεν μπορεί να επιλεγεί όταν φορτίζει το φλας.

### Για να καταγράψετε το βασικό λευκό χρώμα στη λειτουργία [Ρύθμιση ενός πατήματος]

1. Τοποθετήστε στο κάδρο ένα λευκό αντικείμενο όπως ένα φύλλο χαρτί γεμίζοντας την οθόνη υπό τις ίδιες συνθήκες φωτισμού, στις οποίες θα πραγματοποιήσετε λήψη του θέματος.

1. MENU (Ισορροπία λευκού) [Ρύθμιση ενός πατήματος] στο κουμπί ελέγχου

Η οθόνη γίνεται μαύρη για μια στιγμή και, όταν η ισορροπία λευκού ρυθμιστεί και αποθηκευτεί στη μνήμη, εμφανίζεται και πάλι η οθόνη εγγραφής.
Σημειώσεις

- Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει κατά τη λήψη, η ισορροπία λευκού είτε δεν έχει ρυθμιστεί είτε δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Χρησιμοποιήστε την αυτόματη ισορροπία λευκού.

- Μην κουνάτε ή χτυπάτε τη μηχανή όταν η λειτουργία [Ρύθμιση ενός πατήματος] είναι σε εξέλιξη.

- Όταν η λειτουργία φλας είναι ρυθμισμένη στις επιλογές [Ναι] ή [Αργός συγχρονισμός], η ισορροπία λευκού προσαρμόζεται στις συνθήκες με το φλας να ανάβει.

Σχετικό θέμα
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή