Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje stavki izbornika MENU (Snimanje) > Stavke MENU (Snimanje) > ISO

## ISO

Podešava svjetlosnu osjetljivost kad je fotoaparat postavljen na Programska automatika. Možete postaviti samo [Autom.] i ne možete odabrati ISO osjetljivost prilikom snimanja filma.

1. MENU (ISO) željeni način rada

| (Autom.) | ISO osjetljivost se podešava automatski.
| ////// | Zamućenje slike na tamnim mjestima ili s pomičnim objektima možete smanjiti ako povećate ISO osjetljivost (odaberite veći broj).

Podešavanje ISO osjetljivosti (Preporučeni indeks ekspozicije)
ISO osjetljivost predstavlja raspon brzine za medij snimanja koji uključuje senzor slike za primanje svjetlosti. Ako je ekspozicija ista, slike se mogu razlikovati ovisno o ISO osjetljivosti.
Visoka ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i pri uvjetima slabog osvjetljenja, a smanjenjem vremena ekspozicije smanjuje se zamućenje.
No velika će osjetljivost povećati šum slike.
Niska ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
No kad je ekspozicija nedostatna slika će biti tamnija.
Povezana tema
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh