Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Fehéregyensúly

## Fehéregyensúly

Az [Egygomb beállítás] üzemmódban használt alapvető fehér szín rögzítése
Beállítja a színtónusokat a környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Akkor használja ezt a funkciót, ha a színek természetellenesnek tűnnek.

1. MENU (Fehéregyensúly) kívánt üzemmód

| (Auto) | Automatikusan beállítja a fehéregyensúlyt a színek természetes megjelenítéséhez.
| (Nappali fény) | Napsütéses külső színhelyhez, esti látképekhez, éjszakai színhelyekhez, neonfényekhez, tűzijátékhoz stb. állítja be.
| (Felhős) | Felhős éghez vagy sötét helyszínekhez állítja be.
| (1. fénycső fehéregyensúly) (2. fénycső fehéregyensúly) (3. fénycső fehéregyensúly) | [1. fénycső fehéregyensúly]: Fehér fényű fénycsöves megvilágításhoz állítja be. [2. fénycső fehéregyensúly]: Természetes fehér fényű fénycsöves megvilágításhoz állítja be. [3. fénycső fehéregyensúly]: Nappali fehér fényű fénycsöves megvilágításhoz állítja be.
| (Izzólámpa) | Izzólámpás vagy például műteremben előforduló, erős megvilágítású színhelyekhez állítja be.
| (Vaku) | A vaku feltételeihez állítja be.
| (Egy gombnyomás) | A fehéregyensúlyt a fényforrásnak megfelelően állítja be. Használja ezt a módot, amikor az [Auto] és a többi beállítás nem biztosít pontos színeket.
| (Egygomb beállítás) | Megjegyzi az [Egy gombnyomás] üzemmódban használt alapvető fehér színt. [Részletek]

A fényviszonyok hatásai
A téma látható színét a fényviszonyok befolyásolják.
A színtónusok beállítása automatikus, de a Fehéregyensúly funkcióval a színtónusok kézzel is beállíthatók.
Nappali fény (fehér az alapértelmezett)
Felhős (kékes)
Neonfény (zöldes)
Izzólámpa (vöröses)
Megjegyzések

- Ha a vaku beállítása nem [Vaku] üzemmód, akkor a [Fehéregyensúly] beállítása [Auto].

- Amikor a [Vaku] beállítása [Be] vagy [Lassú szinkron], a fehéregyensúly értéke csak [Auto], [Vaku], [Egy gombnyomás] vagy [Egygomb beállítás] lehet.

- A vaku töltése közben az [Egygomb beállítás] nem választható.

### Az [Egygomb beállítás] üzemmódban használt alapvető fehér szín rögzítése

1. A fényképezőgépet irányítsa egy, a képernyőt teljesen kitöltő fehér felület (például papírlap) felé, ugyanolyan fényviszonyok mellett, mint a készítendő kép fényviszonyai.

1. MENU (Fehéregyensúly) [Egygomb beállítás] a vezérlőgombon

A képernyő egy pillanatra elsötétül, majd a fehéregyensúly beállítása és tárolása után ismét megjelenik a kép.
Megjegyzések

- Ha fényképezés közben a jelző villog, akkor a fehéregyensúly még nincs beállítva, vagy nem lehet beállítani. Használja az automatikus fehéregyensúlyt.

- Az [Egygomb beállítás] folyamata közben ne rázza és ne üsse meg a fényképezőgépet.

- Ha a vaku beállítása [Be] vagy [Lassú szinkron], a fehéregyensúly a vaku használatához lesz beállítva.

Kapcsolódó témakör
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek
Vissza a tetejére