Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Állókép méret / Panorámakép mérete / Videó méret

## Állókép méret / Panorámakép mérete / Videó méret

Képméret állóképek készítésekor
Képméret Egyszerű üzemmódban
Képméret Panorámapásztázás módban való felvételkészítésekor
Képméret mozgóképek felvételekor
A képméret a felvételkészítéskor rögzített képfájl méretét adja meg.
Minél nagyobb a kép mérete, annál több részlet adható vissza a kép nagyobb formátumú nyomtatása esetén. Minél kisebb a kép mérete, annál több kép rögzíthető.

### Képméret állóképek készítésekor

1. MENU (Állókép méret) a kívánt méret

| Állókép méret (Vízszintes × függőleges) | Használati irányelvek | Képek száma | Nyomtatás
| (4608×3456) | Nyomtatás A3+ méretig | Kevesebb Több | Kiváló minőségű Gyenge minőségű
| (3648×2736) | A3 méretig történő nyomtatás
| (2592×1944) | Nyomtatáshoz 10×15 cm mérettől A4 méretig
| (640×480) | E-mail mellékletéhez
| (4608×2592) | Nagyfelbontású televíziókészüléken történő megtekintéshez és nyomtatáshoz A3 méretig | Kevesebb Több | Kiváló minőségű Gyenge minőségű
| (1920×1080) | Nagyfelbontású televíziókészüléken történő megtekintéshez

Megjegyzés

- 16:9 képarányú vagy panorámakép nyomtatásakor előfordulhat, hogy a kép mindkét széle le lesz vágva.

### Képméret Egyszerű üzemmódban

1. MENU [Állókép méret] a kívánt méret

| Nagy | [16M] méretben készít felvételeket.
| Kicsi | [5M] méretben készít felvételeket.

### Képméret Panorámapásztázás módban való felvételkészítésekor

1. MENU (Panorámakép mérete) a kívánt méret

| (Normál) (Vízszintes: 4912 × 1080) (Függőleges: 3424 × 1920) | Felvételek készítése normál méretben.
| (Széles) (Vízszintes: 7152 × 1080) (Függőleges: 4912 × 1920) | Felvételek készítése széles méretben.
| (360°) Vízszintes: 11520 × 1080 | Felvételek készítése 360 fokos szöggel.

### Képméret mozgóképek felvételekor

Minél nagyobb a mozgókép mérete, annál jobb a kép minősége. Minél több a másodpercenkénti képkockák száma (átlagos bitráta), annál egyenletesebb mozgású a lejátszott film.
A fényképezőgéppel rögzített mozgóképek MPEG-4 formátumúak, nagyjából 30 képkocka/másodperc sebességűek, progresszív módban, AAC hanggal, mp4 formátumban készülnek.

1. MENU (Videó méret) a kívánt méret

| Videó méret | Átlagos bitráta | Használati irányelvek
| 1280x720(Kiváló) | 9 Mbps | A lehető legjobb minőségű mozgóképek készítése nagyfelbontású televíziókészüléken való lejátszáshoz.
| 1280x720(Standard) | 6 Mbps | Átlagos minőségű mozgóképek készítése nagyfelbontású televíziókészüléken való lejátszáshoz.
| VGA | 3 Mbps | Webes feltöltésre alkalmas képméretű felvétel készítése.

Megjegyzés

- A [VGA] képméret kiválasztása mozgóképek készítésekor telefotó-képet eredményez.

Vissza a tetejére