Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Risoluzione dei problemi > Indicatori e messaggi di avviso > Display di autodiagnosi

## Display di autodiagnosi

Se appare un codice che inizia con una lettera dell’alfabeto, la funzione di autodiagnosi sulla fotocamera è operativa.
Le ultime due cifre (indicate da ) sono diverse a seconda dello stato della fotocamera.
Se non è possibile risolvere il problema anche dopo aver provato le seguenti misure correttive alcune volte, potrebbe essere necessaria la riparazione della fotocamera.
Rivolgersi al rivenditore Sony o al centro locale autorizzato di assistenza Sony.
C:32:

- C’è un problema con l’hardware della fotocamera. Spegnere la fotocamera e riaccenderla.

C:13:

- La fotocamera non può leggere né scrivere i dati sulla scheda memoria. Cercare di spegnere e riaccendere la fotocamera o di estrarre ed inserire la scheda memoria diverse volte.

- Si è verificato un errore di formattazione nella memoria interna o è stata inserita una scheda memoria non formattata. Formattare la memoria interna o la scheda memoria. [Dettagli]

- La scheda memoria inserita non può essere usata con la fotocamera o i dati sono danneggiati. Inserire una scheda memoria nuova.

E:61:
E:62:
E:91:

- Si è verificato un malfunzionamento della fotocamera. Inizializzare la fotocamera, quindi riaccenderla. [Dettagli]

E:94:

- Si è verificato un problema di funzionamento durante la scrittura o l’eliminazione di dati. È necessaria la riparazione. Rivolgersi al rivenditore Sony o al centro locale autorizzato di assistenza Sony. Prepararsi a fornire tutti i numeri dei codici di errore che iniziano con E.

Torna all’inizio