Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Forholdsregler / Om dette kameraet > Antall stillbilder og opptakstid for filmer > Opptakstid for filmer

## Opptakstid for filmer

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale opptakstidene. Dette er den totale tiden for alle filmfiler.
(h (time), m (minutt), s (sekund))

Kvalitet/størrelse | Internminne | Minnekort formatert med dette kameraet
Ca. 27 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720 (fin) | — | 20m (15m) | 45m (35m) | 1h 35m (1h 10m) | 3h 10m (2h 20m) | 6h 20m (4h 40m)
1280x720 (standard) | — | 35m (25m) | 1h 10m (50m) | 2h 20m (1h 40m) | 4h 40m (3h 25m) | 9h 20m (6h 55m)
VGA | 1m (45s) | 1h 5m (50m) | 2h 10m (1h 40m) | 4h 25m (3h 20m) | 8h 50m (6h 40m) | 17h 45m (13h 25m)

Tallet i ( ) er minimum tilgjengelig opptakstid.
Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter. Maksimal størrelse på en filmfil er opptil ca. 2 GB.
Merknader

- Tilgjengelig opptakstid for filmer varierer fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit Rate), som automatisk justerer bildekvalitet avhengig av opptaksmotivet. Når du spiller inn et motiv i rask bevegelse, er bildet tydeligere, men opptakstiden er kortere fordi mer minne kreves for opptak. Tilgjengelig opptakstid varierer også avhengig av opptaksforholdene, motivet eller innstillingene for bildestørrelse.

- Du kan ikke spille inn filmer til internminnet når filmbildestørrelsen er [1280x720 (fin)] eller [1280x720 (standard)].

Til toppen