Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności / O tym aparacie > Środki ostrożności > Akumulator

## Akumulator

O ładowaniu akumulatora
Efektywne wykorzystywanie akumulatora
Informacje o pozostałej energii akumulatora
Jak przechowywać akumulator
O żywotności akumulatora
Kompatybilny akumulator

### O ładowaniu akumulatora

- Przed użyciem aparatu po raz pierwszy należy naładować akumulator (w zestawie).

- Możesz ładować akumulator nawet jeśli nie jest całkowicie rozładowany. Ponadto, nawet jeżeli akumulator nie jest całkowicie naładowany, możesz używać częściowo naładowanego akumulatora.

- Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C. Akumulator może nie zostać efektywnie naładowany w temperaturze poza wymienionym zakresem.

### Efektywne wykorzystywanie akumulatora

- Pojemność akumulatora maleje w niskich temperaturach. Dlatego w zimnych miejscach akumulator będzie działał krócej. Aby wydłużyć czas działania akumulatora należy:

- Akumulator należy nosić w kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać i wkładać do aparatu bezpośrednio przed rozpoczęciem nagrywania.
  (Jeśli w kieszeni znajdują się jednocześnie klucze lub inne metalowe przedmioty, może dojść do zwarcia.)

- Akumulator szybciej się rozładuje przy częstym używaniu lampy błyskowej i zoomu.

- Zalecane jest posiadanie zapasowych akumulatorów, które wystarczą na czas fotografowania dwa lub trzy razy dłuższy od przewidywanego i wykonywanie zdjęć próbnych.

- Nie narażać akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest wodoodporny.

- Nie zostawiać akumulatora w gorących miejscach, takich jak w rozgrzanym samochodzie lub na słońcu.

- Jeżeli złącze akumulatora jest zanieczyszczone, włączenie aparatu może nie być możliwe lub akumulator może nie zostać efektywnie naładowany. W takim wypadku, aby wyczyścić akumulator, wytrzyj wszelki kurz miękką ściereczką.

### Informacje o pozostałej energii akumulatora

- Na ekranie pojawi się wskaźnik pozostałej mocy.

A: wysoka
B: niska

- W następujących sytuacjach wskaźnik pozostałej mocy może pokazywać błędne wartości:

- Korzystanie z aparatu przez długi okres czasu, w wysokiej temperaturze

- Pozostawienie aparatu z całkowicie naładowanym akumulatorem

- Korzystanie z akumulatora używanego przez długi okres czasu

- Pojawienie się poprawnego wskazania pozostałej mocy może potrwać około minuty.

- W pewnych okolicznościach wskaźnik pozostałej mocy może pokazywać błędne wartości.

- Jeśli opcja [Tryb ekonomiczny] jest ustawiona na [Standard.] lub [Maksymalny] i jeśli aparat będzie włączony i bezczynny przez pewien czas, ekran pociemnieje, a następnie aparat wyłączy się automatycznie (funkcja automatycznego wyłączania zasilania).

### Jak przechowywać akumulator

- Całkowicie rozładuj akumulator i przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu. Aby utrzymać funkcję pracy akumulatora podczas przechowywania, co najmniej raz w roku całkowicie go naładuj, po czym całkowicie rozładuj w aparacie.

- Aby rozładować akumulator, pozostaw aparat w trybie odtwarzania prezentacji zdjęć, aż wyłączy się zasilanie.

- Aby zapobiec poplamieniu złącza, krótkiemu spięciu, itp., pamiętaj aby używać toreb plastikowych w celu izolacji od materiałów metalowych podczas przenoszenia lub ochrony.

### O żywotności akumulatora

- Żywotność akumulatora jest ograniczona. Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem i poprzez częste używanie. Jeżeli czas pracy akumulatora między ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.

- Żywotność akumulatora różni się zależnie od warunków przechowywania i warunków pracy, a także środowiska, w jakim akumulator jest używany.

### Kompatybilny akumulator

- Z tym modelem można używać akumulatorów NP-BN (w zestawie) lub NP-BN1 (sprzedawany oddzielnie).

Powrót do początku