Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Dim. im. statică / Dimens. foto panoramică / Dimensiune film

## Dim. im. statică / Dimens. foto panoramică / Dimensiune film

Dimensiunea imaginii în momentul realizării de imagini statice
Dimensiunea imaginii în modul Facil
Dimensiunea imaginii în momentul fotografierii în modul Foto panoramică prin balans
Dimensiunea imaginii în momentul realizării de filme
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fişierului imagine care este înregistrat la realizarea unei fotografii.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini.

### Dimensiunea imaginii în momentul realizării de imagini statice

1. MENU (Dim. im. statică) dimensiunea dorită

| Dim. im. statică (Orizontală × verticală) | Instrucţiuni de utilizare | Număr de imagini | Imprimarea
| (4608×3456) | Pentru fotografii până la A3+ | Mai puţine Mai multe | Fină Slabă
| (3648×2736) | Pentru imprimări până la A3
| (2592×1944) | Pentru fotografii de la 10×15 cm până la A4
| (640×480) | Pentru ataşamente e-mail
| (4608×2592) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie şi imprimarea pe hârtie A3 | Mai puţine Mai multe | Fină Slabă
| (1920×1080) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie

Observaţie

- Atunci când imprimaţi imagini statice înregistrate cu formatul de imagine 16:9 sau imagini panoramice, este posibil ca ambele margini să fie decupate.

### Dimensiunea imaginii în modul Facil

1. MENU [Dim. im. statică] dimensiunea dorită

| Mare | Realizează imagini la dimensiunea de [16M].
| Mică | Realizează imagini la dimensiunea de [5M].

### Dimensiunea imaginii în momentul fotografierii în modul Foto panoramică prin balans

1. MENU (Dimens. foto panoramică) dimensiunea dorită

| (Standard) (Orizontal: 4912 × 1080) (Vertical: 3424 × 1920) | Realizează imagini la dimensiunea standard.
| (Lat) (Orizontal: 7152 × 1080) (Vertical: 4912 × 1920) | Realizează imagini la dimensiune mare.
| (360°) Orizontal: 11520 × 1080 | Înregistrează imagini utilizând funcţia 360 de grade.

### Dimensiunea imaginii în momentul realizării de filme

Cu cât dimensiunea filmului este mai mare, cu atât calitatea este mai ridicată. Cu cât este mai mare cantitatea de date utilizată pe secundă (rata de biţi medie), cu atât este mai fină imaginea redată.
Filmele înregistrate cu acest aparat foto sunt înregistrate în format MPEG-4, la aproximativ 30 cadre/sec, în mod progresiv, cu format AAC audio, mp4.

1. MENU (Dimensiune film) dimensiunea dorită

| Dimensiune film | Rată de biţi medie | Instrucţiuni de utilizare
| 1280x720 (fin) | 9 Mbps | Înregistrează filme de cea mai înaltă calitate pentru afişare pe televizor de înaltă definiţie.
| 1280x720 (standard) | 6 Mbps | Înregistrează filme de calitate standard pentru afişare pe televizor de înaltă definiţie.
| VGA | 3 Mbps | Înregistrează o imagine cu dimensiune adecvată pentru încărcare pe Internet.

Observaţie

- Se produce o imagine telefotografică dacă selectaţi dimensiunea imaginii [VGA] când înregistraţi filme.

Sus