Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Balans de alb

## Balans de alb

Pentru a surprinde albul de bază în modul [Setează o apăsare]
Reglează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină din jur. Utilizaţi această funcţie în cazul în care culorile imaginii par nenaturale.

1. MENU (Balans de alb) modul dorit

| (Auto) | Reglează automat balansul de alb, permiţând culorilor să aibă un aspect natural.
| (Zi) | Efectuează reglaje pentru fotografierea în aer liber într-o zi frumoasă, peisaje de seară, peisaje nocturne, firme luminoase, artificii etc.
| (Înnorat) | Efectuează reglaje pentru cerul înnorat sau un loc umbrit.
| (Balans de alb fluorescent 1) (Balans de alb fluorescent 2) (Balans de alb fluorescent 3) | [Balans de alb fluorescent 1]: Efectuează reglaje pentru lumina fluorescentă albă. [Balans de alb fluorescent 2]: Efectuează reglaje pentru lumina fluorescentă albă naturală. [Balans de alb fluorescent 3]: Efectuează reglaje pentru lumina fluorescentă albă pe timpul zilei.
| (Incandescent) | Efectuează reglaje pentru locurile aflate sub lămpi incandescente sau corpuri de iluminat puternice, cum ar fi un studio foto.
| (Bliţ) | Efectuează reglaje pentru fotografiile cu bliţ.
| (O apăsare) | Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină. Utilizaţi acest mod când [Auto] şi alte setări nu asigură culorile corecte.
| (Setează o apăsare) | Memorează albul de bază care va fi utilizat în modul [O apăsare]. [Detalii]

Efectele condiţiilor de iluminat
Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminat.
Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar le puteţi regla şi manual, folosind funcţia Balans de alb.
Zi (alb ca standard)
Înnorat (albăstrui)
Fluorescent (verzui)
Incandescent (roşiatic)
Observaţii

- Când fotografiaţi cu bliţ în alt mod decât [Bliţ], opţiunea [Balans de alb] este setată la [Auto].

- Când opţiunea [Bliţ] este setată la [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi ajustat la [Auto], [Bliţ], [O apăsare] sau [Setează o apăsare].

- [Setează o apăsare] nu poate fi selectat în timpul încărcării bliţului.

### Pentru a surprinde albul de bază în modul [Setează o apăsare]

1. Încadraţi un obiect alb precum o bucată de hârtie pe tot ecranul în aceleaşi condiţii de iluminare precum cele în care veţi fotografia subiectul.

1. MENU (Balans de alb) [Setează o apăsare] de pe butonul de comandă

Ecranul devine negru pe moment şi, când balansul de alb este reglat şi stocat în memorie, ecranul de înregistrate este afişat din nou.
Observaţii

- Dacă indicatorul clipeşte în timpul fotografierii, balansul de alb nu este setat sau nu poate fi setat. Utilizaţi balansul de alb automat.

- Nu scuturaţi sau nu loviţi aparatul foto în timp ce [Setează o apăsare] este activ.

- Când modul bliţ este setat la [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb este reglat la starea din timpul producerii bliţului.

Subiect corelat
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus