Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Перед использованием > Названия частей и список значков, отображаемых на экране > Список значков, отображаемых на экране

## Список значков, отображаемых на экране

Список значков режима съемки
Список значков режима просмотра
На экране отображаются значки, обозначающие состояние фотоаппарата.
Можно изменить экранную индикацию, нажав DISP (Настройка показа) на кнопке управления.

### Список значков режима съемки

Дисплей | Описание
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Размер фотографии / размер панорамного изображения / размер фильма
| Эффект картины
| Выбор сцены
| Режим съемки
| Значок “Распознавание сцен”
| Баланс белого
| Режим измерения
| Предупреждение о вибрации
| Цветовой тон
| Выделенный цвет
| Распознавание сцен
| DRO
| Установки непрерывной съемки
| Эффект мягкой кожи
| Индикатор чувствительности распознавания улыбок
1.4 | Масштаб увеличения

Дисплей | Описание
| Минимиз. закрытых глаз
| Блокировка АЭ/АФ
ISO400 | Значение ISO
| Медленный затвор NR
125 | Скорость затвора
F3.3 | Величина диафрагмы
+2.0EV | Значение экспозиции
| Индикатор рамки диапазона АФ в видоискателе
ЗАПИСЬ ОЖИДАН | Видеосъемка/режим ожидания
0:12 | Время записи (мин:сек)

Дисплей | Описание
| Папка записи
96 | Количество доступных для записи изображений
100М | Время записи
| Носитель записи (карта памяти, внутренняя память)
| Отображение в режиме Eye-Fi
| Подсветка AФ
| Режим вспышки
| Уменьшение эффекта “красных глаз”
| Зарядка вспышки

Дисплей | Описание
| Таймер самозапуска
C:32:00 | Индикация самодиагностики
| Запись даты
| Распознавание лиц
| Заполнен файл базы данных/Ошибка файла базы данных
| Пункт назначения
| Предупреждение о перегреве
| Режим энергосбережения
| Рамка диапазона AФ в видоискателе
| Перекрестие точечного экспозамера

### Список значков режима просмотра

Дисплей | Описание
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Размер фотографии / размер панорамного изображения / размер фильма
| Защита
| Команда печати (DPOF)
| Увеличение при воспроизведении
| Режим просмотра

Дисплей | Описание
101-0012 | Номер папки-файла
2012 1 1 9:30 AM | Дата записи/время воспроизводимого изображения

Дисплей | Описание
| Папка воспроизведения
12/12 | Номер изображения/Количество изображений определенного периода, выбранная папка
| Носитель для воспроизведения (карта памяти, внутренняя память)
| Отображение в режиме Eye-Fi
| Изменение папки
| Режим измерения
| Режим вспышки
| Баланс белого
ISO400 | Значение ISO
| Заполнен файл базы данных/Ошибка файла базы данных

Дисплей | Описание
C:32:00 | Индикация самодиагностики
+2.0EV | Значение экспозиции
500 | Скорость затвора
F3.3 | Величина диафрагмы
| Режим энергосбережения
| Воспроизведение
| Полоса воспроизведения
00:00:12 | Счетчик
| Громкость

В начало страницы