Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Försiktighetsåtgärder / Angående den här kameran > Försiktighetsåtgärder > Batteriladdaren

## Batteriladdaren

- Endast batterier av typen NP-BN (medföljer) och NP-BN1 (säljs separat) (och inga andra sorters batterier) går att ladda upp i batteriladdaren (medföljer). Andra batterier än de specificerade batterierna kan börja läcka, bli överhettade eller explodera om man försöker ladda upp dem, vilket kan leda till elstötar eller brännskador.

- Ta ut det uppladdade batteriet ur batteriladdaren. Om det uppladdade batteriet lämnas kvar i laddaren kan dess brukstid sjunka.

- CHARGE-lampan på den medföljande batteriladdaren blinkar på följande sätt:

- Blinkar snabbt: Lampan blinkar med ett intervall på ungefär 0,15 sekunder.

- Blinkar långsamt: Lampan blinkar med ett intervall på ungefär 1,5 sekunder.

- Om CHARGE-lampan blinkar snabbt så ta ur batteriet som håller på att laddas upp, och sätt sedan i batteriet i batteriladdaren igen ordentligt. Om CHARGE-lampan fortfarande blinkar snabbt kan det bero på att det är fel på batteriet eller att ett batteri som inte är av angiven typ är insatt. Kontrollera att batteriet är av specificerad typ. Om batteriet är av angiven typ så ta ur det, och prova att sätta i ett annat batteri för att kontrollera om batteriladdaren fungerar som den ska. Om batteriladdaren fungerar som den ska var det förmodligen fel på batteriet.

- Om CHARGE-lampan blinkar långsamt betyder det att batteriladdaren har avbrutit uppladdningen tillfälligt och gått över i standbyläge. Batteriladdaren avbryter uppladdningen och går över i standbyläge om temperaturen är utanför det rekommenderade användningsområdet. När temperaturen sjunkit eller stigit till en lagom nivå igen återupptar batteriladdaren uppladdningen och CHARGE-lampan tänds igen. Vi rekommenderar att batteriet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 och 30°C.

Tillbaka till överst