Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (tagning) > MENU-alternativ (tagning) > Stillbildsstorlek / Storlek för panoramabilder / Filmstorlek

## Stillbildsstorlek / Storlek för panoramabilder / Filmstorlek

Bildstorlek för stillbildstagning
Bildstorlek i enkelt läge
Bildstorlek i panoreringsläget
Bildstorlek vid inspelning av filmer
Bildstorleken avgör storleken på bildfilen som sparas när du tar en bild.
Ju större bildstorlek, desto mer detaljerad blir bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

### Bildstorlek för stillbildstagning

1. MENU (Stillbildsstorlek) med önskad storlek

| Stillbildsstorlek (horisontellt × vertikalt) | Användningsriktlinjer | Antalet bilder | Utskrift
| (4608×3456) | För utskrift i upp till A3+-format | Färre Fler | Fin Grov
| (3648×2736) | För utskrift i upp till A3-format
| (2592×1944) | För utskrift från 10×15 cm upp till A4-format
| (640×480) | För e-postbilagor
| (4608×2592) | För uppspelning på en högupplösnings-TV och utskrift i upp till A3-format | Färre Fler | Fin Grov
| (1920×1080) | För uppspelning på en högupplöst TV

Observera

- När stillbilder som är tagna med ett bildförhållande på 16:9 eller panoramabilder skrivs ut kan det hända att de blir avskurna i kanterna.

### Bildstorlek i enkelt läge

1. MENU [Stillbildsstorlek] önskad storlek

| Stor | Tar bilder i formatet [16M].
| Liten | Tar bilder i formatet [5M].

### Bildstorlek i panoreringsläget

1. MENU (Storlek för panoramabilder) med önskad storlek

| (Standard) (Horisontellt: 4912 × 1080) (Vertikalt: 3424 × 1920) | Bilderna lagras i standardformat.
| (Brett) (Horisontellt: 7152 × 1080) (Vertikalt: 4912 × 1920) | Bilderna lagras i brett format.
| (360°) Horisontellt:11520 × 1080 | Tar bilder i 360 grader.

### Bildstorlek vid inspelning av filmer

Ju större storlek på filmbilden, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund (genomsnittlig bithastighet), desto jämnare uppspelningsbild.
Filmer som tas med den här kameran spelas in i MPEG-4-format med ungefär 30 bildrutor/sek i progressivt läge med AAC-ljud, mp4-format.

1. MENU (Filmstorlek) med önskad storlek

| Filmstorlek | Genomsnittlig bithastighet | Användningsriktlinjer
| 1280x720 (Fin) | 9 Mbit/s | Spelar in film med högsta kvalitet för visning på en HD-TV.
| 1280x720 (Standard) | 6 Mbit/s | Spelar in film med standardkvalitet för visning på en HD-TV.
| VGA | 3 Mbit/s | Tar med en bildstorlek som passar för överföring till webben.

Observera

- En telefotobild skapas när bildformatet [VGA] har valts för filmer.

Tillbaka till överst