Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Kullanmadan Önce > Parçaların adları ve ekranda görüntülenen simgelerin listesi > Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

## Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

Çekim modu simgelerinin listesi
İzleme modu simgelerinin listesi
Fotoğraf makinesinin durumunu göstermek için ekranda simgeler görüntülenir.
Kontrol düğmesi üstündeki DISP (Ekran Ayarları) tuşunu kullanarak ekran görünümünü değiştirebilirsiniz.

### Çekim modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
| Kalan pil
| Düşük pil uyarısı
| Hareketsiz Görüntü Boyutu / Panoramik Görüntü Boyutu / Film Boyutu
| Resim Efekti
| Sahne Seçimi
| Çekim modu
| Sahne Tanıma simgesi
| Beyaz dengesi
| Ölçüm Modu
| Titreşim uyarısı
| Renk tonu
| Çıkartılmış Renk
| Sahne Tanıma
| DRO
| Sürekli Çekim Ayarları
| Yumuşak ten efekti
| Gülümseme Algılama Hassaslığı göstergesi
1.4 | Zoom ölçeklendirme

Görünüm | Anlamı
| Kapalı Göz Giderme
| AE/AF kilidi
ISO400 | ISO sayısı
| NR yavaş deklanşör
125 | Deklanşör hızı
F3.3 | Diyafram açıklığı değeri
+2.0EV | Pozlama değeri
| AF telemetre çerçevesi göstergesi
KAYIT Hazır | Bir film kaydetme/Film hazırda bekletme
0:12 | Kayıt süresi (d:s)

Görünüm | Anlamı
| Kayıt klasörü
96 | Kaydedilebilir görüntü sayısı
100Dk. | Kayıt yapılabilir süre
| Kayıt Medyası (Hafıza kartı, dahili bellek)
| Eye-Fi Modu ekranı
| AF Işığı
| Flaş modu
| Kırmızı göz giderme
| Flaş şarj oluyor

Görünüm | Anlamı
| Zamanlayıcı
C:32:00 | Kendini tanılama ekranı
| Tarih Yaz
| Yüz algılama
| Veritabanı dosyası dolu / Veritabanı dosyası hata uyarısı
| Varış Yeri
| Aşırı ısınma uyarısı
| Eko modu
| AF telemetre çerçevesi
| Noktasal ölçüm çizgileri

### İzleme modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
| Kalan pil
| Düşük pil uyarısı
| Hareketsiz Görüntü Boyutu / Panoramik Görüntü Boyutu / Film Boyutu
| Koruma
| Baskı siparişi (DPOF)
| Kayıttan gösterim zoom’u
| İzleme modu

Görünüm | Anlamı
101-0012 | Klasör-dosya numarası
2012 1 1 9:30 AM | Kayıttan gösterim yapılacak görüntünün kaydedildiği tarih / saat

Görünüm | Anlamı
| Kayıttan gösterim klasörü
12/12 | Görüntü numarası/Tarih aralığında, seçili klasörde kaydedilen görüntülerin sayısı
| Kayıttan Gösterim Medyası (Hafıza kartı, dahili bellek)
| Eye-Fi Modu ekranı
| Klasör değiştirme
| Ölçüm Modu
| Flaş modu
| Beyaz dengesi
ISO400 | ISO sayısı
| Veritabanı dosyası dolu / Veritabanı dosyası hata uyarısı

Görünüm | Anlamı
C:32:00 | Kendini tanılama ekranı
+2.0EV | Pozlama değeri
500 | Deklanşör hızı
F3.3 | Diyafram açıklığı değeri
| Eko modu
| Kayıttan gösterim
| Kayıttan gösterim çubuğu
00:00:12 | Sayaç
| Ses Yüksekliği

En üste geri dön