Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > Sürekli Çekim Ayarları

## Sürekli Çekim Ayarları

Çekim modu olarak Tek Çekim veya Sürekli Çekim’i seçebilirsiniz.

1. MENU (Sürekli Çekim Ayarları) istenen mod

| (Tek Çekim) | Tek bir görüntü çeker.
| (Sürekli Çekim) | Deklanşörü basılı tuttuğunuzda 100 adede kadar görüntüyü art arda çeker.

Notlar

- [Flaş] ayarı [Kapalı] olur.

- Zamanlayıcı ile sürekli çekim yaparken, deklanşöre kaç kez basıldığına bakılmaksızın en fazla 5 görüntülü bir dizi kaydedilir.

- Kayıt aralığı, görüntü boyutunun ayarına bağlı olarak uzar.

- [Odak], [Beyaz Dengesi] ve [EV] ilk görüntü için ayarlanır ve bu ayarlar diğer görüntüler için de kullanılır.

- Dahili bellek veya hafıza kartı dolu ise, Seri Çekim durur.

İlgili Konu
Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan işlevler
Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan MENU öğeleri
En üste geri dön